알람

데이터 로깅

날짜/시간 표시기 오브젝트

외부 스토리지

GP-4100 시리즈

이미지 오브젝트

멀티 터치

오브젝트

화상 키보드

디스플레이 장치 작동

이미지 표시기 오브젝트

프로젝트 파일

다시 시작

런타임 애플리케이션 작업

화면 편집 소프트웨어

화면 스크롤

종료

시뮬레이션

슬라이더 탐색

표시기

전송 (PC에서 표시기로)

트렌드 그래프

실행 취소/다시 실행

변수

화면 줌

데이터 로깅이 중지되면 해당 기간 중 데이터가 트렌드 그래프에 표시되지 않습니다. 그래프에서 중지 시 값과 재시작 시 값 사이에 선이 그려집니다.
1: 데이터 로깅이 중지된 구간.

[현재값]를 디스플레이 장치 속성 "Target01.DateAndTime.DateTime"으로 설정하면, 최대 및 최소 날짜와 시간이 잘못된 범위를 표시합니다.
디스플레이 장치에서 범위를 벗어나 설정된 날짜 및 시간은 디스플레이 장치 속성에서 업데이트되지 않습니다.

- 외부 저장소를 사용할 때는 주의하십시오. 잘못 취급하면 외부 저장소나 디스플레이 장치에서 데이터 손상 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
외부 저장소에 데이터를 쓰는 동안에는 파트 및 화면 표시기의 변경 속도가 느려질 수 있습니다.
- 쓰기 에러가 발생하는 경우 쓰기가 완료되지 않은 파일은 외부 저장소에 유지될 수 있습니다.
- 덮어쓸 때는 외부 저장소에서 사용 가능한 공간이 실제 데이터 크기보다 커야 합니다. 데이터가 사용 가능한 공간보다 크면 쓰기 에러가 발생합니다.
- 디스플레이 장치에는 USB 저장소 장치를 하나만 연결하십시오. 여러 USB 저장소 장치를 디스플레이 장치에 연결하더라도 첫 번째로 인식된 USB 저장소 장치만 사용할 수 있습니다.
- 외부 저장소에 액세스하고 있는 동안 전원을 끄거나 디스플레이 장치를 리셋하거나 외부 저장소의 연결을 끊으면 외부 저장소가 손상될 수 있습니다.
- 외부 저장소의 데이터를 백업하십시오.

멀티 터치를 지원하지 않는 디스플레이 장치를 사용하는 경우 터치 패널에서 여러 포인트를 터치하지 마십시오. 터치 패널에서 여러 포인트를 터치하면 여러 터치의 중심점을 터치한 것처럼 작동할 수 있습니다.
예를 들어 터치 패널에서 두 개 이상의 포인트를 터치하고 터치의 중심에서 드라이브 시스템의 스위치가 있는 경우, 해당 스위치를 직접 터치하지 않더라도 스위치는 마치 터치한 것처럼 작동할 수 있습니다.

경고
의도하지 않은 기기 작동 멀티 터치를 지원하지 않는 디스플레이 장치를 사용할 때는 작업자가 두 개 이상의 포인트를 터치해야 하는 애플리케이션을 설계하지 마십시오. 이 지침을 따르지 않으면 사망 또는 중상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.

참고:

멀티 터치를 지원하는 모델에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
지원되는 모델/기능

런타임 시 개체의 가로 너비나 세로 높이가 601픽셀 이상이면 그림자 설정과 관계없이 그림자가 표시되지 않습니다.
(1) 런타임 시 가로 너비
(2) 런타임 시 세로 높이

메모:

위의 제한은 화면 편집 소프트웨어의 설정이 아닌 디스플레이 장치의 표시 크기(런타임)에 영향을 줍니다.

로드할 수 있는 총 이미지 픽셀 수는 10,000,000픽셀입니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT를 사용할 때 로드할 수 있는 총 이미지 픽셀 수는 최대 50,000,000픽셀입니다.
최대 이미지 크기가 10,000,000픽셀인 디스플레이 장치에서 이미지 A(6,000,000픽셀)와 이미지 B(5,000,000픽셀)를 동시에 로드하려고 하는 경우 이미지 A가 먼저 로드되면 이미지 B는 표시되지 않고 [이미지를 로드할 수 없음]이라는 메시지가 표시됩니다.

너비 또는 높이가 3000픽셀을 초과하는 이미지는 표시되지 않으며, [이미지를 로드할 수 없음]이라는 메시지가 표시됩니다.

V2.3 이하를 사용하여 생성한 프로젝트 파일은 열 수 없습니다.

이전 버전의 프로젝트 파일을 열 경우, 시뮬레이션을 통해 변환된 데이터가 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

GP-4100 시리즈를 런타임 응용 프로그램 작업(예: 종료 또는 재부팅) 이외의 작업으로 다시 시작하면 다음 데이터가 손실됩니다:
- 유지 변숫값
- 알람 로그
- 데이터 로깅
디스플레이 장치를 종료하거나 다시 시작하기 전에 데이터를 백업하십시오.
런타임 종료 및 다시 시작

GP-4100 시리즈에서는 밀기 제스처가 시뮬레이션에서 작동합니다. 그러나 디스플레이 장치에서는 작동하지 않습니다.

디스플레이 장치와 외부 장치 간 통신에는 COM1 또는 COM2만 사용할 수 있습니다.
COM3 이상의 COM 포트는 지원되지 않으며 사용할 수 없습니다.

이전 버전의 프로젝트를 버전 3.1로 전송하면, [날짜/시간] (시간대 및 시간 조정), [터치] - [Buzzer] 및 [밝기]의 설정이 런타임에서 기본값으로 변경됩니다.

외부 저장소에 저장된 트렌드 그래프 로깅 데이터를 표시하려면 트렌드 그래프로 화면을 표시하기 전에 외부 저장소가 디스플레이 장치에 연결되어 있고 인식되는지 확인하십시오. 외부 저장소가 인식되지 않은 상태에서 화면을 표시하면 트렌드 그래프가 제대로 작동하지 않습니다.
트렌드 그래프가 제대로 작동하지 않으면, 화면을 다시 열거 나 트렌드 그래프를 기록 데이터로 한 번 변경하십시오.

대량의 데이터는 실행 취소/다시 실행할 수 없습니다.

화상 키보드에서 [AltGr]+[S]을 누르면 [다른 이름으로 저장(Alt+Ctrl+S)]과 동일하게 동작합니다.