# FTP 연결 구성 설정

FTP 연결을 보고 편집할 수 있습니다.

메모: FTP 연결을 지원하는 모델에 관한 내용은 다음을 참조하십시오.

대응 모델/기능 리스트

### FTP 서버의 IP 주소를 편집하려면:

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [FTP Connections] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 구성된 FTP 연결이 표시됩니다.
3. IP 주소를 터치하면 새 IP 주소를 입력할 수 있는 키패드가 표시됩니다.
4. IP 주소를 입력하고 [Save and Reboot]을 탭합니다.

메모:

- 하드웨어 구성 화면을 표시하는 작업의 보안 수준을 설정합니다.
- 신뢰하는 FTP 서버와 IP 주소를 사용하십시오.
- 프로젝트 파일을 전송할 때 프로젝트 콘텐츠가 FTP 서버의 IP 주소를 덮어씁니다.

### FTP 연결 설정을 설정하려면:

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [FTP Connections] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 구성된 FTP 연결이 표시됩니다.
3. 필요한 설정을 설정하고 [Save and Reboot]을 탭합니다.

메모:

- 다음 속성은 하드웨어 구성 화면에서 업데이트할 수 없습니다.
  [이름], [ID], [암호화], [로그인 유형], [인증서 유효성 검사]
- FTP 연결 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  속성(FTP 연결)