# 속성 (모든 로깅)

[[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작]
로깅 데이터가 [최대 레코드] 수를 초과할 때 발생하는 작업을 선택합니다. -[이전 데이터 덮어쓰기]: 가장 오래된 로깅 데이터를 삭제하고 새 로깅 데이터를 저장합니다. -[로깅 중지]: 새 로깅 데이터 저장을 중지합니다.
메모: 각 로깅 그룹에서 [최대 레코드]를 설정할 수 있습니다. 각 로깅 그룹의 속성 화면을 구성합니다.

[저장 위치]
다음에서 로깅 데이터의 위치를 선택합니다. -[백업 메모리] -[SD 카드] -[USB 저장소]
중요: 경우 외부 저장소를 제거하기 전에 디스플레이 장치를 끄십시오. 디스플레이 장치를 끄기 전에 외부 저장소를 제거하면 외부 저장소를 다시 삽입해도 로깅 데이터를 저장할 수 없습니다. 이 시나리오에서는 외부 저장소를 삽입한 후 디스플레이 장치를 다시 시작합니다. 디스플레이 장치에서 자주 제거되는 외부 저장소는 선택하지 않을 것을 권장합니다. 메모: [저장 위치]에 선택할 수 있는 메모리와 저장소는 디스플레이 장치 모델에 따라 다릅니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우 단순히 [SD 카드]나 [USB 저장소]를 선택한다고 해서 로깅 데이터가 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드나 USB 저장소에 저장되지 “않습니다”. 로깅 데이터를 SD 카드나 USB 저장소에 저장하려면 대상의 [저장 위치 폴더(SD 카드)]나 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에서 대상 폴더를 지정합니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [기본 설정] 속성 (Target01)

[암호화]
로깅 데이터를 암호화하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 속성은 [저장 위치]에서 외부 저장소를 선택할 때 사용할 수 있습니다. 기본값은 사용입니다. 로깅 데이터를 암호화하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소하십시오.