# 알람 표시

생성된 알람을 디스플레이 장치에서 보기 위해 알람 표시기 오브젝트를 사용합니다. 알람 표시기 오브젝트를 사용하여 생성된 알람의 상태 및 기타 정보를 확인할 수 있습니다.

메모: 알람 표시기 오브젝트는 지정된 [저장 위치] 필드에 저장된 데이터를 표시합니다. [[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작]을 [이전 데이터 덮어쓰기]로 설정하면 삭제된 데이터가 표시되지 않습니다. 알람 요약 개체에 표시되지 않을 수 있는 알람 그룹의 알람과 시스템 오류로도 알람 기록 레코드 수가 [최대 레코드]를 초과하여 데이터가 삭제될 수도 있음을 주의하십시오.

최대 레코드

표시 형식

항목 표시

색상 모드

## 표시 형식

알람 표시기 오브젝트에는 다음 표시 형식 (알람 모드) 이 있습니다.

- [활성]
  단일 선에 각 알람을 표시합니다. 알람 상태 업데이트에서 해당 선의 정보를 변경합니다.

  메모: [복구 이외] 옵션을 사용하도록 설정한 경우 알람이 복구되면 해당 알람 메시지가 알람 메시지에서 삭제됩니다.

- [기록]
  표준으로 회복될 때까지 단일 선에 트리거된 알람을 표시합니다. 알람이 다시 활성화되면 새로운 선에 표시됩니다.

  메모: [기록] 보기에서, 알람 요약 개체의 최대 줄 수는 4000개입니다.

- [로그]
  생성된 모든 알람을 기록합니다. 알람 상태가 변경되면 디스플레이에 새로운 선이 추가됩니다.

### 알람 데이터베이스와 알람 요약 개체 간의 관계

#### [로그] 보기 또는 [활성] 보기 사용 시

알람 요약 개체는 알람 데이터를 알람 데이터베이스(로그)나 알람 데이터베이스(활성)에서 직접 표시합니다.

#### [기록] 보기 사용 시

- 런타임 시작 시, 임시 데이터가 알람 데이터베이스(로그)에서 생성됩니다. 알람 요약 개체가 임시 데이터에 알람을 표시합니다. 새 알람이 트리거되면서 항목이 알람 데이터베이스(로그)와 임시 데이터에 둘 다 추가됩니다.
- 로그 보기와 활성 보기에서 알람 데이터를 내보낼 수 있습니다. 기록 보기에서는 기록 알람 데이터베이스가 없으므로 알람 데이터를 내보낼 수 없습니다.

## 항목 표시

알람 표시기 오브젝트에 다음 정보를 표시할 수 있습니다.

제목 | 설명 | [활성] | [기록] | [로그]
[날짜] | 각 알람 상태의 날짜가 표시됩니다. 메모: 표시된 날짜 및 시간 형식을 사용자 지정합니다. 알람 표시기 오브젝트의 속성 창에서 [펑션] → [세부 정보] → [열] → [날짜] → [형식] → [패턴]에 옵션 형식을 입력합니다. 설정할 수 있는 형식은 다음을 참조하십시오. 날짜 및 시간 | - | - |
[시각] | 각 알람 상태에 대해 시간이 표시됩니다. | - | - |
[활성 날짜] | 알람이 활성화된 날짜를 표시합니다. |  |  | -
[트리거 시간] | 알람이 활성화될 때 시간이 표시됩니다. |  |  | -
[ACK 날짜] | 알람이 확인된(이후 ACK) 날짜를 표시합니다. |  |  | -
[확인 시간] | 알람이 확인된(이후 ACK) 시간을 표시합니다. |  |  | -
[RTN 날짜] | 알람이 복구된(이후 RTN) 날짜를 표시합니다. |  |  | -
[RTN 시간] | 알람이 복구된(이후 RTN) 시간을 표시합니다. |  |  | -
[알람 메시지] | 알람 메시지가 표시됩니다. |  |  |
[알람 상태] | 알람 상태가 표시됩니다. 활성, ACK, 복귀 및 UNACK입니다. |  |  |
[알람 종류] | 알람 타입인 LoLo, Lo, Hi 또는 HiHi가 표시됩니다. |  |  |
[조건] | 알람을 트리거하는 변수에 의해 초과된 제한이 표시됩니다. |  |  |
[데드 밴드] | 알람 데드 밴드 값이 표시됩니다. 데드 밴드 |  |  |
[표시기 변수] | 알람을 모니터링하고 트리거하는 변수명이 표시됩니다. |  |  |
[그룹 이름] | 알람 그룹 이름이 표시됩니다. |  |  |
[값] | 알람이 활성이거나, 승인되거나, 복구되거나, 승인되지 않는 경우 변수의 값 데이터 집합입니다. | - | - |
[활성 값] | 활성 알람에 대해 설정된 변수값이 표시됩니다. |  |  | -
[기기 이름] | 변수 소스가 표시됩니다. 변수 소스는 변수의 [소스] 속성에 설정됩니다. 중요도 정보 |  |  |
[알람의 중요도] | 알람의 중요도가 표시됩니다. |  |  |
[알람수] | 알람이 트리거된 횟수가 표시됩니다. |  | - | -
[확인 횟수] | 알람이 확인된 횟수가 표시됩니다. |  | - | -
[UNACK 카운트] | 알람이 승인되지 않은 횟수가 표시됩니다. |  | - | -
[경과 시간] | 알람이 트리거된 상태로 있었던 총 시간이 표시됩니다. |  | - | -
[확인까지의 평균 시간] | 평균 확인 시간이 표시됩니다. |  | - | -
[복구까지의 평균 시간] | 평균 알람 복구 (정상으로 복구) 시간 |  | - | -

메모:

- 알람 표시기 오브젝트에서 항목 표시 여부를 설정할 수 있습니다. 알람 표시기 오브젝트 속성 창을 열고 빨간색 프레임으로 표시된 [테이블 설정] 아이콘을 클릭합니다.
  [테이블 설정] 대화 상자에서 알람 요약 개체에 표시할 항목을 선택합니다.
- 각 항목의 열 폭을 변경할 수 있습니다. [열] 그룹에서 알람 요약 개체의 속성 창으로부터 각 항목 열의 [폭]에 대한 픽셀 수를 정의합니다.
  [폭] 필드에 별표 (*) 를 입력하면 열 폭이 디스플레이 데이터를 수용하도록 자동으로 조정됩니다. 별표를 사용하여 폭을 설정하면 다른 모든 항목에서 열 폭을 뺍니다.
  (예)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  Date 열은 30 및 Alarm State 열 폭은 60입니다.

### 중요도 정보

[색상 모드] 에서 [중요도] 를 선택하면 알람 표시기 오브젝트에 표시된 알람 중요도에 따라 아이콘을 표시할 수 있습니다.

중요도 | 알람 [중요도] 설정값 | 알람 표시기에 표시된 아이콘
높음 낮음 | 1 |
2 |
3 |
3 이상 | [중요도] 로 설정된 값을 표시합니다.

### 하위 화면 정보

알람을 터치하여 연결된 하위 화면을 표시할 수 있습니다. 표시된 하위 화면은 알람 그룹 또는 알람의 [파라미터] 속성과 동일한 값으로 설정된 콘텐츠입니다.

알람을 터치하면 다음 로직 프로세스가 실행됩니다.

세부 정보 설정은 다음을 참조하십시오.

파라미터를 사용하여 화면 표시

### 다중 그룹 표시 정보

하나의 알람 표시기 오브젝트를 사용하여 다중 알람 그룹의 상태를 확인할 수 있습니다. 알람 표시기 오브젝트의 속성 창에서 [알람 그룹] 목록에서 보려고 하는 모든 알람 그룹을 선택합니다.

## [색상 모드]

이 조건을 기준으로 [색상 모드] 에서 알람 표시기 오브젝트 배경 색상과 글꼴 색상을 변경할 수 있습니다.

- [상태]
  배경 색상과 글꼴 색상은 알람 상태에 따라 변경됩니다.
- [중요도]
  배경 색상과 글꼴 색상은 알람 중요도에 따라 변경됩니다. 배경 및 글꼴 색상은 각 알람의 [중요도] 속성에 따라 다릅니다.