# 속성 (알람 그룹)

[LoLo 라벨] / [Lo 라벨] / [Hi 라벨] / [HiHi 라벨]
알람 요약 개체의 [알람 종류] 열에 표시되는 라벨을 입력합니다. 각 알람 형식(Lolo/Lo/Hi/HiHi)에 라벨을 설정할 수 있습니다.
메모: [프로젝트 익스플로러]→[알람/이벤트]→[모든 알람]→[알람 그룹]→[Bool 알람] 또는 [레벨 알람]으로 이동한 후 속성 화면에서 [알람 종류] 속성으로 알람 형식을 설정하십시오. 언어 텍스트와 일치하지 않는 문자를 입력할 때는 그 문자가 표시될 개체의 글꼴 설정에서 해당 언어를 선택합니다. 언어 텍스트를 사용하는 경우 언어 표 편집기에서 언어를 선택합니다. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원되는 표시 언어 데이터 바인딩 지원: 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 언어 테이블 텍스트] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[Active 라벨] / [ACK 라벨] / [RTN 라벨] / [UNACK 라벨]
알람 요약 개체의 [알람 상태] 열에 표시되는 라벨을 입력합니다. 각 알람 상태(Active/ACK/RTN/UNACK)에 라벨을 설정할 수 있습니다. 메모: 언어 텍스트와 일치하지 않는 문자를 입력할 때는 그 문자가 표시될 개체의 글꼴 설정에서 해당 언어를 선택합니다. 언어 텍스트를 사용하는 경우 언어 표 편집기에서 언어를 선택합니다. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원되는 표시 언어
데이터 바인딩 지원: 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 언어 테이블 텍스트] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[파라미터]
알람 그룹의 매개 변수를 설정합니다. 연결된 알람 그룹을 알람 요약 개체에서 선택하는 경우, 설정된 매개 변수가 알람 요약 개체의 소스 속성(SelectedParameter)에 저장됩니다. 이 메커니즘을 사용하여 알람 그룹을 선택하는 경우 어떤 작업이든 수행할 수 있습니다. 값 범위 설정: 0 - 65535
메모: 설정이 알람 [파라미터]와 중복되면 그 알람의 [파라미터] 설정이 우선권을 갖습니다. 소스 속성(SelectedParameter)에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. SelectedParameter 설정 예는 다음을 참조하십시오. 파라미터를 사용하여 화면 표시

[알람 동작]
알람 동작을 선택합니다. [선택적 ACK]: 알람이 활성, 승인, 정상 복귀(RTN) 상태 간에 전환됩니다. 알람 승인은 선택 사항입니다. [필수 ACK]: 알람이 활성, 승인, 미승인, RTN(정상 복귀) 상태 간에 전환됩니다. 알람 승인이 반드시 먼저 있어야 정상 복귀(RTN) 상태로 들어갈 수 있습니다.
메모: [필수 ACK]를 선택하려면 [모든 알람] 속성 창에서 [Hi/Lo 상태 동작] 속성을 [HiHi/LoLo에서 활성 상태 유지]로 설정합니다. [Hi/Lo 상태 동작] 알람 상태 간 전환에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 알람 상태 간 전환