# 외부 장치 통신 설정 정의

드라이버 통신 설정을 조정하거나 확인할 수 있습니다. 외부 장치의 통신 설정과 일치하도록 드라이버 설정을 구성합니다. 통신 설정은 외부 장치에 따라 다릅니다.

통신 설정을 조정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 하드웨어 설정 화면을 엽니다.
2. [Select Setting Equipment] 에서 원하는 장치를 선택합니다.

3. 필요한 드라이버를 선택하고 오른쪽에서 [...] 버튼을 터치합니다.
4. [Protocol Type], [Port Number], [Timeout (sec)], [Retry] 및 [Wait To Send] 같은 통신 설정을 조정합니다.

   메모: 외부 장치에서 파라미터를 확인하고 필요에 따라 조정합니다. [Timeout(sec), Retry] 및 [Wait To Send] 는 초기 설정 그대로 사용하는 것이 좋습니다.

5. [Save and Reboot] 버튼을 터치합니다. 변경 사항이 저장되고 런타임 애플리케이션이 다시 시작됩니다.