# 장치/PLC

외부 장치 작업에서 디스플레이 장치에 연결된 외부 저장소에 대해 다양한 작업을 실행할 수 있습니다.

##### 블록

##### 텍스트

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: 작업

2: 외부 저장소

### 구성 가능한 속성

작업 | ##### 블록 [Eject] [Upload] [Download] ##### 텍스트 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - 디스플레이 장치에 연결된 외부 저장소의 연결을 끊습니다. 메모: SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT를 사용할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다. [Upload] - 파일 시스템 전송에 사용되는 package.BML 파일을 디스플레이 장치에서 외부 저장소로 업로드합니다. [Download] - 파일 시스템 전송에 사용되는 package.BML 파일을 외부 저장소에서 디스플레이 장치로 다운로드합니다. 메모: 파일 시스템 전송의 일부로 [Upload]와 [Download]를 수행하십시오. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송
외부 저장소 | ##### 블록 [USBStorage] [SDCard] ##### 텍스트 '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |