# 새로운 기능

숨기기표시

1. 버전 4.2
2. 버전 4.1
3. 버전 4.0
4. 버전 3.5 서비스 팩 1
5. 버전 3.5
6. 버전 3.4.100
7. 버전 3.4
8. 버전 3.3 서비스 팩 1
9. 버전 3.3
10. 버전 3.2 서비스 팩 2
11. 버전 3.2 서비스 팩 1
12. 버전 3.2
13. 버전 3.1 서비스 팩 1B

## 버전 4.2

### 향상된 기능

- 이제 화면 편집 소프트웨어에서 여러 FTP 연결을 구성하고 런타임에 연결 간 전환할 수 있습니다.
  FTP 서버에 연결하기
- 이제 경로 구문과 글꼴 윤곽선을 사용하여 사용자 지정 경로 개체를 디자인할 수 있습니다.
  속성 (경로)
- 이제 런타임에 화면과 콘텐츠의 [설명] 속성 텍스트를 표시할 수 있습니다.
  속성

## 버전 4.1

### 하드웨어 지원

#### PSA6000 시리즈

PSA6000 시리즈가 이제 지원됩니다.

지원 모델/기능 목록

### 새로운 기능

#### 새 부품

다음 부품이 이제 지원됩니다.

작업 로그 뷰어

#### 제스처

다음 모델에서 이제 스크롤 제스처가 지원됩니다.

- ST6000 시리즈
- STM6000 시리즈

제스처란?

### 향상된 기능

- 이제 런타임에 FTP 연결을 구성할 수 있습니다.
  FTP 연결 구성 설정

## 버전 4.0

### 드라이버 지원

- 이제 새 버전 소프트웨어(STEP7 V20)가 지원됩니다.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- 새 버전의 L5K 파일(Studio 5000 V37)이 이제 다음 드라이버에서 지원됩니다.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

- 다음 드라이버가 업데이트되어 프로세스 및 안전 변수에 대한 기호를 가져올 수 있습니다.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- 이제 다음 드라이버가 심볼 링크 기능을 지원합니다.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### 새로운 기능

#### HMI 라이선스 관리자

화면 편집 소프트웨어와 런타임 응용 프로그램의 라이선스 활성화 방법이 변경되었습니다. 라이선스를 활성화 소프트웨어(HMI 라이선스 관리자)로 활성화합니다.

사용 환경

#### 복합 개체

이제 복합 개체 만들기와 사용이 지원됩니다. 복합 개체는 여러 개체를 결합하여 사용자가 만든 개체입니다.

개요

#### FTP 연결

이제 FTP 통신이 지원됩니다. 디스플레이 장치를 FTP 서버에 FTP 클라이언트로 연결할 수 있습니다.

FTP 서버에 연결하기

#### 아이콘

아이콘 범주가 [도구 서랍장]에 추가되었습니다.

도구 서랍장

#### 도형 병합

이제 단일 도형을 여러 도형과 아이콘에서 만들 수 있습니다.

도형 병합

#### 템플릿

이제 새 프로젝트와 새 복합 개체를 만들 때 템플릿을 사용할 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 경우 템플릿이 제대로 되는지 확인하시기 바랍니다.

#### 애플리케이션 설정

이제 속성 창과 대화 상자의 표시 위치를 유지할 수 있습니다. 이제 또한 표시 위치도 초기 상태로 되돌릴 수 있습니다.

어플리케이션 툴바

### 향상된 기능

- 이제 알람 요약 개체는 복구된 모든 알람을 한 번에 숨길 수 있습니다. 숨기기는 스크립트로 설정됩니다.
  알람 표시기
- 이제 데이터 로깅으로 수집된 데이터를 지울 수 있습니다. 데이터 지우기는 스크립트로 수행됩니다.
  데이터 로깅
- 이제 화면 편집 소프트웨어가 Windows 11 및 Windows Server 2022를 지원합니다.
  사용 환경
- 웹 브라우저 개체에 표시할 수 있는 파일/데이터 형식이 증가했습니다.
  웹 브라우저 정보

## 버전 3.5 서비스 팩 1

### 드라이버 지원

- 이제 새 버전 소프트웨어(STEP7 V19)가 지원됩니다.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- 새 버전의 L5K 파일(Studio 5000 V36)이 이제 다음 드라이버에서 지원됩니다.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 새로운 기능

#### 객체 리스트

이제 화면/콘텐츠의 개체 수가 화면/콘텐츠 [객체 리스트] 창 작업 영역에서 이름 뒤에 괄호 안에 표시됩니다.

객체 리스트

#### 사이버 보안 향상

알람, 작업 로그, 로깅 및 레시피에서 [암호화] 속성의 기본값이 사용 안 함에서 사용으로 변경되었습니다.

## 버전 3.5

### 하드웨어 지원

#### PS6000 시리즈 Basic Box

PS6000 시리즈 Basic Box 이제 지원됩니다.

지원 모델/기능 목록

### 드라이버 지원

- 다음 드라이버가 현재 지원됩니다.

  - IAI Corporation - X-SEL 컨트롤러

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP 마스터

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO 마스터

- 새 버전의 L5K 파일(Studio 5000(이전 RSLogix5000) V35)이 이제 다음 드라이버에서 지원됩니다.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 새로운 기능

#### 다중 선택에 대한 일회 설정

여러 개체나 변수를 선택하는 경우 공통 속성이 자동으로 필터링되므로 이제 모든 개체나 변수에 대한 공통 속성을 한 번에 설정할 수 있습니다. 그러면 화면 편집 시 개체와 변수 설정에 필요한 시간과 노력이 줄어듭니다.

한 화면의 여러 개체에 대한 공통 속성을 한 번에 설정하기

여러 변수에 대한 공통 속성을 한 번에 설정하기

#### 지원 정보 개선

다음 기능이 이제 화면 편집 소프트웨어의 응용 프로그램 도구 모음에서 지원됩니다.

- 잘라내기
- "?" 메뉴
  - 오프라인 도움말
  - 온라인 도움말
  - HMI Design Studio
  - 추가 정보

어플리케이션 툴바

## 버전 3.4.100

### 드라이버 지원

- 새 CPU는 다음 드라이버에서 지원됩니다
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP/NX 시리즈 이더넷
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP 시리즈 HOST 링크
- 새 장치 주소는 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA 시리즈 이더넷
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA 시리즈 직렬
- 이제 새 버전 소프트웨어(STEP7 V18)가 지원됩니다.
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- 장치 ID의 범위를 늘리기 위해 다음 드라이버가 업데이트되었습니다.
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### 새로운 기능

#### 알람

[알람 동작] 속성이 [알람 그룹] 속성 창에 추가되었습니다. [알람 동작] 속성의 설정에 따라 알람 상태가 세 가지 상태([선택적 ACK]) 또는 네 가지 상태([필수 ACK]) 간에 전환됩니다. 이 기능을 지원하기 위해 내보낸 알람 데이터의 파일 버전은 2.1입니다.

알람 작동법

#### 배열 요소 번호를 개체 속성값으로 간접적으로 정의하기

이제 개체 속성값을 사용하여 배열 요소 번호를 간접적으로 정의할 수 있습니다.

데이터 형식 > 사용자 데이터 형식 변수 > 배열 변수 > 배열의 간접 주소 지정

#### 이더넷이나 USB를 통한 전송 시 로그 데이터 유지 또는 지우기 선택하기

이제 이더넷이나 USB로 프로젝트를 전송할 때 알람, 로깅 및 작업 로그 설정, 로그 데이터를 유지할 수 있습니다. 다운로드 관리자에서 각 로그 데이터 파일을 유지하거나 지우려면 선택합니다.

전송 후 런타임 데이터 유지

### 향상된 기능

- 각 레시피 그룹의 최대 레시피 수가 증가했습니다.
  지원 모델/기능 목록
- 기호 파일을 다시 가져올 때 이전에 가져온 기호 파일을 제거할 필요가 없습니다.
  외부 장치에서 심볼 불러오기

## 버전 3.4

### 하드웨어 지원

#### SP5000X 시리즈

SP5000X 시리즈가 현재 지원됩니다.

지원 모델/기능 목록

### 드라이버 지원

- 다음 드라이버가 이제 지원됩니다.
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Direct
- 새로운 CPU들이 다음 드라이버로 지원됩니다.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP
- 새 버전의 L5K 파일(RSLogix5000 V33/V34)이 이제 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 새로운 기능

#### 지역 변수

지역 변수가 이제 지원됩니다. 지역 변수는 화면이나 콘텐츠, 해당 스크립트 안에서만 사용할 수 있습니다.

지역 변수

#### 새 부품

다음 부품이 이제 지원됩니다.

주소 표시

#### 블록 기반 스크립트 작성

블록 기반 스크립트 작성 환경이 향상되었습니다. 블록을 스크립트에 추가한 후 아이콘을 클릭하고 IntelliSense를 사용하여 호환되는 블록을 나열하고 빠르게 추가합니다.

디자인 단계(블록 모드)

#### 통신

이제 장비 속성에서 오류 상태를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

장비

#### OPC UA 서버

이제 보안 정책에 대하여 AES를 선택할 수 있습니다.

OPC/UA 서버에 연결

#### 사이버 보안 향상

- 출력 문자열과 특수 기호의 형식 변경이 이제 방지되므로 내보낸 파일을 열 때 원치 않는 처리가 차단됩니다.

#### 화면 편집 소프트웨어의 향상된 유용성

- 프로젝트 탐색기, 도구 서랍장, 속성, 개체 목록 창의 작동성이 향상되었습니다.

- 블록 기반 스크립트 작성은 IntelliSense를 지원합니다.

## 버전 3.3 서비스 팩 1

### 새로운 기능

#### 업데이트된 드라이버

다음 드라이버에서 지원하지 않는 새로운 CPU들입니다.

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation - KV 시리즈 이더넷

- KEYENCE Corporation - KV 시리즈 SIO

#### 새 값 블록

이제 다음 값 블록이 지원됩니다.

- 언어 텍스트 ID

## 버전 3.3

### 새로운 기능

#### 텍스트 기반 스크립트 작성

텍스트 기반 작성 환경이 이제 숙련된 사용자에게 지원됩니다. 터치나 화면 변경, 값 변경 같은 실시간 이벤트에 디스플레이 장치가 반응하는 방식을 프로그래밍할 수 있습니다.

스크립트용 텍스트 모드

#### 문자열 키패드의 키패드 너비 설정

이제 시스템 문자열 키패드의 너비를 지정할 수 있습니다.

키패드

#### 업데이트된 드라이버

새로운 CPU들이 다음 드라이버에서 지원됩니다.

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX 시리즈 이더넷

이제 새 버전 소프트웨어(STEP7 V17)가 지원됩니다.

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### 사이버 보안 향상

- 누군가 미리 보기를 훔치려는 시도에서 암호를 보호하기 위해, 입력값에 별표가 표시될 때는 시스템 키패드 키는 해당 키를 눌러도 표시를 반전하지 않습니다.

## 버전 3.2 서비스 팩 2

### 하드웨어 지원

#### PS6000 시리즈

- PS6000 시리즈가 이제 지원됩니다.
  지원 모델/기능 목록

### 드라이버 지원

- 새로운 CPU들이 다음 드라이버에서 지원됩니다.

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - FP Series Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- 새로운 디바이스 어드레스들이 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- %MW 및 %KW에 대한 바이트 액세스 방법이 변경되었습니다.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### 새로운 기능

#### 통합 쓰기 필터

이제 디스플레이 장치의 UWF(통합 쓰기 필터) 상태를 확인할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
표시기 설정

#### 통신

이제 통신 오류 플래그 및 장비 통신 켜기/끄기가 지원됩니다. 이러한 Features에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

장비

외부 변수 값 읽기 간격(스캔 속도) 설정

#### 데이터 표시기

- 이제 [접미사] 및 [접두사] 를 사용하여 데이터 표시기에서 값 앞뒤에 문자열을 표시할 수 있습니다.
  자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  속성 (데이터 표시기)
- 이제 값이 입력 범위를 벗어나거나 값이 알람 범위에 있을 때 채우기, 테두리 또는 텍스트 색을 변경할 수 있습니다.

#### [선택 시 색]

객체를 선택할 때 이 새 속성을 사용하여 반전l 메서드를 지정할 수 있습니다. 드롭다운 목록 및 레시피 드롭다운 객체의 경우 목록에서 항목을 선택할 때 반전 메서드를 지정합니다.

이 속성에는 [색 반전] 과 [색 및 투명도 반전] 옵션이 있습니다. [색 반전] 이 기본 설정입니다. 이전 버전의 화면 편집 소프트웨어에서 생성한 프로젝트를 열면 이 속성은 [색 및 투명도 반전]으로 설정됩니다.

다음 객체는 이 기능을 지원합니다.

- 날짜 / 시간 표시기

- 드롭 다운 리스트

- 데이터 표시기

- 레시피 드롭다운

- 문자열 표시기

- 시간 표시

#### 복구 모드

디스플레이 장치가 전송 작업에서 프로젝트를 수락하지 못하는 경우 이제는 복구 모드로 들어가 프로젝트를 다시 전송할 수 있습니다.

복구 모드

### 새로운 작업

이제 다음 작업이 지원됩니다.

- 장비

### 사이버 보안 향상

- 새로운 [보안 경고] 탭이 피드백 영역에 추가되어 보안 관련 경고를 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 이제 프로젝트를 전송하거나 저장할 때 암호를 설정할 수 있습니다.

### 향상된 기능

- 이제 런타임에 장비의 IP 주소와 장치 ID를 변경할 수 있습니다. 드라이버에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  장비
- 스크립트에 정의되지 않은 조건이나 값이 포함되어 있는 경우 이제는 해당 스크립트의 작업이 변경되었습니다.
  프로젝트 파일 변환 참고 사항

## 버전 3.2 서비스 팩 1

### 새로운 기능

디스플레이 장치를 가로 방향 외에도 세로 방향으로 장착하는 것이 이제 모든 모델에서 지원됩니다.

표시기 설정

## 버전 3.2

### 하드웨어 지원

#### STM6000 시리즈

- STM-6B00D가 이제 지원됩니다.

#### SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)가 이제 지원됩니다.

지원 모델/기능 목록

### 드라이버 지원

- 다음 드라이버가 현재 지원됩니다.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - GLOFA Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - MATER-K Series Cnet
- 새로운 CPU들이 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- 암호화된 통신이 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### 액세서리

- USB 바코드 판독기를 디스플레이 장치에 연결하여 데이터를 변수나 개체에 입력할 수 있습니다.
  USB 바코드 판독기 연결

### 새로운 기능

- 이제 웹 브라우저에서 화면을 원격으로 보거나 작동할 수 있습니다.
  BLUE Web Viewer 개요 및 개발 워크플로
- 이제 디스플레이 장치에서 사용자를 추가하고 삭제할 수 있습니다.
  디스플레이 장치에서 사용자 추가 및 삭제
- 이제 외부 변수가 장치 주소 값을 읽는 간격을 설정할 수 있습니다.
  외부 변수 값 읽기 간격(스캔 속도) 설정

### 새로운 작업

다음 작업이 현재 지원됩니다.

- 숫자를 문자열로 변환
- Float를 문자열로 변환
- 문자열을 숫자/Float로 변환
- 문자열 길이 받기
- 문자열 왼쪽/오른쪽 추출
- 문자열 중간 추출
- 검색 문자열

### 사이버 보안 향상

- 이제 사용자 정보 파일을 보호하는 비밀번호에 대한 복잡성 요구 사항을 설정할 수 있습니다.
  보안 데이터 내보내기 및 불러오기 (사용자 정보)

- 버전 3.2부터 다음 속성의 기본값은 [사용 중지]에서 [사용]으로 변경되었습니다.

  - 속성 창: [프로젝트 탐색기] 창 → [보안] → [설정]
  - [복잡한 암호] (버전 3.1 서비스 팩 1B 이전에서 이 속성은 [복잡한 암호 사용]으로 불렸음)
  - [로그인 시도 횟수]

### 화면 편집 소프트웨어의 향상된 유용성

- 속성 창의 작동성이 향상됐습니다.
- 레시피 및 언어 테이블 가져오기의 실행성이 향상되었습니다.

## 버전 3.1 서비스 팩 1B

### 하드웨어 지원

#### STM6000 시리즈

- STM6000 시리즈가 이제 지원됩니다.
  지원 모델/기능 목록

### 드라이버 지원

- 다음 드라이버가 현재 지원됩니다.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGK Series CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- 새로운 CPU들이 다음 드라이버에서 지원됩니다.
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- 다음 제조업체의 이름이 변경됐습니다.

  이전 | 현재
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### 사이버 보안 향상

- 취약성 문제가 해결됐습니다.
- Schneider Electric 소프트웨어가 버전 2.5.0.으로 업데이트됐습니다.
- Schneider Electric 라이선스 관리자가 버전 2.5.0.으로 업데이트됐습니다.
- 다음 드라이버들은 외부 장치와의 통신 시작에 대한 사용자 관리를 지원하기 위하여 업데이트됐습니다.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### 향상된 기능

- 화면 또는 콘텐츠 변경 후 전환이 향상됐습니다.
  화면 또는 콘텐츠 변경 후 전환