# 변수

속성 | 설명 | 데이터 타입 | 최소값 | 최대값 | 읽기 | 쓰기
InitialValue | 내부 변수의 초기값을 저장합니다. | BOOL, 정수, 실수, 날짜, 시간, 날짜 및 시간, 문자열 | 선택한 데이터 유형의 기본값 | 선택한 데이터 유형의 기본값 |  | -
Min | 데이터 입력 최소값을 변수에 저장합니다. | BOOL, 정수, 실수, 날짜, 시간, 날짜 및 시간, 문자열 | 선택한 데이터 유형의 기본값 | 선택한 데이터 유형의 기본값 |  | -
Max | 데이터 입력 최대값을 변수에 저장합니다. | BOOL, 정수, 실수, 날짜, 시간, 날짜 및 시간, 문자열 | 선택한 데이터 유형의 기본값 | 선택한 데이터 유형의 기본값 |  | -
Value | 변수값을 저장합니다. | BOOL, 정수, 실수, 날짜, 시간, 날짜 및 시간, 문자열 | 선택한 데이터 유형의 기본값 | 선택한 데이터 유형의 기본값 |  |
Quality 메모: 이 속성은 지역 변수에 사용할 수 없습니다. | 선택한 변수의 스캔 상태를 표시합니다.
값 | 설명
0, 4 | 디바이스 주소에 액세스하면 디바이스 주소값은 정상입니다.
1, 3, 5, 7 | 디바이스 주소에 액세스할 수 없습니다.
6 | 디스플레이 장치는 작동을 시작하고 장치 주소에 액세스하고 나서 장치 주소 값을 사용할 수 있을 때까지 대기 상태에 있습니다.
8, 12 | 디바이스 주소값이 올바르지 않습니다.
9, 13, 15 | 디바이스 주소에 액세스할 수 없습니다. 또한 디바이스 주소값이 잘못될 수 있습니다.
2, 10, 11, 14 | 사용 안 함
| BYTE | 0 | 15 |  | -