# 장비 통신 켜기/끄기

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. 드라이버 페이지를 엽니다.
3. [Scan Off Control] 필드의 오른쪽에서 줄임표 [...] 를 터치하면 각 장비에 대한 스캔 끄기 컨트롤 옵션이 표시됩니다.
4. [Enable]를 터치하여 설정합니다(장비를).ScanOffControl (= 1)을 설정하면 장비 스캔이 꺼집니다.
   [Disable]을 터치하면 리셋됩니다(장비가).ScanOffControl (= 0)을 설정하면 장비 스캔이 켜집니다.
   소스 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
   장비

메모: 스캔 끄기 컨트롤 소스 속성(ScanOffControl, ScanOffStatus) 은 다음 드라이버를 사용하는 장비에서 지원되지 않습니다.

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face by Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor