# 외부 스토리지

다음 외부 저장소가 지원됩니다.

- SD 카드

- USB 메모리

외부 저장소 사용에 대한 제한 사항은 제한 사항 (디스플레이 장치 작동)을 참조하십시오.

Hide Show

1. 지원되는 외부 저장소
2. 외부 저장소 사용 시 주의사항
3. 외부 저장소 제거

1. SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈, ST6000 시리즈, STM6000 시리즈를 사용할 때
2. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때
3. IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

## 지원되는 외부 저장소

#### SD 카드

파일 시스템 | SDHC
최대 용량 | 32GB

#### USB 메모리

파일 시스템 | FAT32
최대 | 2 TB
디스플레이 장치에서 동시에 사용되는 USB 메모리의 수 | 1

## 외부 저장소 사용 시 주의사항

경고
시스템/프로세스를 모니터링할 수 없음 프로젝트 데이터 관리를 위해 다른 외부 스토리지 장치를 사용하는 경우: 표시기가 실행 중인 동안에는 장치의 연결을 끊지 마십시오. USB가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.

알림
데이터 손실 데이터를 주기적으로 외부 저장소 장치에 백업하십시오. 외부 저장소에 액세스하는 동안 표시기의 전원을 끄거나 재설정하거나, 외부 저장소와의 연결을 끊지 마십시오. 데이터를 외부 저장소에 쓰는 동안에는 화면 데이터를 표시기에 다운로드 (프로젝트 전송) 하지 마십시오. CFast 카드를 제거할 때는 항상 표시기의 전원을 꺼야 합니다. 외부 저장소를 설치할 때는 외부 저장소의 앞뒤 위치와 커넥터에 유의하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.

알림
데이터 손실 외부 저장소가 정전기 또는 전자기파에 노출되지 않도록 하십시오. 외부 저장소가 직사광선 또는 난방기 등의 고온에 노출되지 않도록 하십시오. 외부 저장소를 구부리지 마십시오. 외부 저장소를 떨어뜨리지 마십시오. 외부 저장소에 물이 유입되지 않도록 하십시오. 표시기의 연결 부분을 만지지 마십시오. 외부 저장소를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.

알림
데이터의 손실 USB 허브를 통해 하나 이상의 USB 장치를 표시기에 연결할 때는 외부 전원 공급 장치와 함께 USB 허브를 사용하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.

## 외부 저장소 제거

중요:

- 표시기에서 액세스하는 중인 외부 저장소는 제거하지 마십시오. 외부 스토리지 장치를 제거하면 데이터가 손상될 수 있습니다.
- [저장 위치] 필드에 지정된 외부 저장소에 다음 데이터를 저장할 때는 외부 저장소를 제거하기 전에 디스플레이 장치의 전원을 끄십시오.

- 알람
- 데이터 로깅
- 오퍼레이션 로그

디스플레이 장치를 끄기 전에 외부 저장소를 제거하면 외부 저장소를 다시 삽입해도 위의 데이터를 수집할 수 없습니다. 이 시나리오에서는 외부 저장소를 삽입한 후 디스플레이 장치를 다시 시작합니다.

외부 저장소 장치를 안전하게 제거하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

Hide Show

1. SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈, ST6000 시리즈, STM6000 시리즈를 사용할 때
2. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때
3. IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

### SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈, ST6000 시리즈, STM6000 시리즈를 사용할 때

표시기에서 외부 스토리지 장치를 제거하려면 프로젝트에서 외부 저장소 장치를 제거해야 합니다.

1. 하드웨어 구성을 엽니다.
2. SD/USB의 [Eject]를 클릭합니다.
   → 꺼내기 스위치가 회색으로 표시됩니다.

메모:

- SD 카드 제거 프로세스가 완료되면 표시기의 SD 카드 액세스 LED가 꺼집니다. LED 램프가 꺼져 있는지 확인한 다음 SD 카드를 제거하십시오.
- [장치/PLC] 조작으로 외부 저장소를 제거할 수도 있습니다.
  장치/PLC

### SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때

외부 저장소를 디스플레이 장치에서 제거하기 전에 Windows에서 작업을 수행하지 않아도 됩니다.

외부 저장소를 디스플레이 장치에서 제거하기 전에 외부 저장소가 액세스 되지 않은 상태인지 확인하십시오.

외부 저장 장치가 액세스 상태인 동안에는 디스플레이 장치에서 제거하지 마십시오. 외부 스토리지 장치를 제거하면 데이터가 손상될 수 있습니다.

메모:

- SD 카드 제거 프로세스가 완료되면 표시기의 SD 카드 액세스 LED가 꺼집니다. LED 램프가 꺼져 있는지 확인한 다음 SD 카드를 제거하십시오.
- [장치/PLC] 조작 또는 하드웨어 구성 화면에서는 외부 저장소를 제거할 수 없습니다.
  장치/PLC
  하드웨어 설정 정보

### IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

외부 저장소를 제거하기 전에 Windows 바탕 화면에서 제거 작업을 수행합니다.

[하드웨어 안전하게 제거] 아이콘 을 클릭한 다음 장치 목록에서 제거하려는 장치를 클릭합니다.
또는
[시작] 와 [컴퓨터]를 차례로 클릭하고 제거하려는 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 [꺼내기]를 클릭합니다.
→ Windows에 장치를 제거해도 안전하다는 내용의 알림이 표시됩니다.

메모:

- Windows 버전이 Windows 10 버전 1809 이상이면 위의 작업을 수행하지 않아도 됩니다.
  외부 저장소를 디스플레이 장치에서 제거하기 전에 외부 저장소가 액세스 되지 않은 상태인지 확인하십시오.
  외부 저장 장치가 액세스 상태인 동안에는 디스플레이 장치에서 제거하지 마십시오. 외부 스토리지 장치를 제거하면 데이터가 손상될 수 있습니다.
- SD 카드 제거 프로세스가 완료되면 패널의 SD 카드 액세스 LED가 꺼집니다. LED 램프가 꺼져 있는지 확인한 다음 SD 카드를 제거하십시오.
- [장치/PLC] 조작 또는 하드웨어 구성 화면에서는 외부 저장소를 제거할 수 없습니다.
  장치/PLC
  하드웨어 설정 정보