# 속성 (오퍼레이션 로그)

[오퍼레이션 로그]

[사용]
디스플레이 장치에서의 작업을 기록합니다.
메모: 기록된 정보에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 오퍼레이션 로그 표시

[최대 레코드 수]
저장할 작업 로그 레코드 수를 설정합니다. 작업 로그가 설정된 값을 초과하면 [[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작] 필드로 지정된 프로세스가 실행됩니다. 값 범위 설정: 100 - 500
메모: 저장할 수 있는 작업 로그 레코드의 수는 저장 위치의 용량에 따라 다릅니다. 작업 로그 데이터의 데이터 크기에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 저장할 데이터 크기 계산

[오브젝트 터치]
개체에 대한 터치 작업에 상응하는 작업이 기록됩니다. 스위치 및 데이터 표시기와 같은 터치 작업을 통해 설정된 오브젝트 외에도 터치 트리거로 설정된 오브젝트에 적용합니다. 특정 오브젝트의 로그 작업만 원하는 경우에는 이 체크 상자를 지우고 해당 오브젝트의 특성에서 [오퍼레이션 로그] 체크 상자를 선택합니다.
메모: 기록된 정보에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 오퍼레이션 로그 표시

[화면 전환]
화면 변경 시 정보가 기록됩니다.

[사용자 로그인 상태]
보안 기능이 사용하도록 설정된 경우 사용자가 로그인하거나 비밀번호를 변경하는 때와 같은 로그 정보

[날짜 / 시간 변경]
디스플레이 장치의 시간을 변경할 때 작업이 기록됩니다.

[언어 테이블 전환]
언어 텍스트 변경 시 작업이 기록됩니다.

[기동/셧다운/재기동]
디스플레이 장치가 시작되거나, 런타임이 종료되거나, 런타임이 다시 시작될 때 작업이 기록됩니다.

[하드웨어 설정]
하드웨어 구성 화면이나 하드웨어 구성 개체를 표시하고 그것으로 일할 때 작업이 기록됩니다.

[프로젝트 파일 전송]
프로젝트 파일이 전송될 때 작업이 기록됩니다.

[Web Viewer 로그인/로그아웃/실패]
Web Viewer 로그인 작업을 작업 로그에 추가하려면 이 확인란을 선택합니다. 로그된 작업에는 Web Viewer 클라이언트 로그인, 로그아웃, 로그인 오류, 로그인 실패에 따른 잠금, 잠긴 사용자 복구 등이 포함됩니다.

[작동 독점]
터치 작업 독점 잠금 및 잠금 해제를 작업 로그에 추가하려면 이 확인란을 선택합니다.

[장비 속성 변경 내용]
장비 속성 값 변경 내용을 기록합니다.

[데이터 내보내기]

[사용]
디스플레이 장치의 작업 로그를 파일에 저장합니다.
메모: 내보내기 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 오퍼레이션 로그 내보내기

[데이터 메모리]
다음에서 내보내기 파일 위치를 선택합니다. -[로컬 저장소] -[SD 카드] -[USB 저장소]
메모: [데이터 메모리]에 선택할 수 있는 저장소는 디스플레이 장치 모델에 따라 다릅니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우 [SD 카드] 또는 [USB 저장소]를 선택하기만 하면 내보내기 파일이 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드 또는 USB 저장소 저장되지 않습니다. 내보내기 파일을 SD 카드나 USB 저장소에 저장하려면 대상의 [저장 위치 폴더(SD 카드)]나 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에서 대상 폴더를 지정합니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [기본 설정] 속성 (Target01)

[날짜 / 시간 추가]
내보낸 파일의 파일 이름 끝에 내보내기 날짜와 시간을 추가합니다. 예: 내보낸 날짜와 시간이 2016/10/31과 22:43:45 PM이면 내보낸 파일은 “\20161031PM104345.TXT”로 저장됩니다.
메모: 날짜와 시간 형식은 [날짜 형식]과 [시간 형식] 설정에 따라 다릅니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [내보내기] 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [날짜 형식] [시간 형식] [날짜 / 시간 추가] 체크 상자가 지워지고 파일이 파일 이름 내보내기에 이미 존재하는 경우 내보낸 파일 이름에 숫자가 추가됩니다. 예: OperationLog.TXT 파일이 이미 존재하는 경우, 내보낸 파일 이름은 OperationLog_1.TXT가 됩니다.

[수정 검색]
내보낸 파일에 대한 수정 여부를 검색합니다. 내보내기 파일 유효성 검사 도구로 수정 여부를 검색합니다.
[수정 검색]을 사용하는 경우, 영숫자 문자열이 내보낸 파일의 첫째 줄에 추가됩니다. 이 문자열은 내보내기 유효성 검사 도구로 파일 데이터의 수정 여부를 검색하는 데 사용됩니다. 내보내기 유효성 검사 도구를 사용하는 경우 이 문자열을 삭제하거나 수정하지 마십시오. 내보내기 유효성 검사 도구에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 내보낸 파일의 수정 확인

[폴더 이름] 'OperationLog.ExportData.FolderName'
폴더의 이름을 설정합니다. (예: \로그) 폴더 이름에는 다음 기호를 제외하고 최대 256자까지 사용할 수 있습니다. : ; | , * ? " < > / 내보내기 파일은 지정된 폴더에 내보내기 날짜와 시간과 함께 만들어진 하위 폴더에 저장됩니다.
메모: IPC 시리즈에서 폴더와 파일 이름에 특정 언어를 사용하려면 [제어판] > [시스템 로캘 변경]에서 설정합니다. 날짜와 시간 형식은 [날짜 형식]과 [시간 형식] 설정에 따라 다릅니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [내보내기] 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [날짜 형식] [시간 형식] 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. OperationLog.ExportData.FolderName 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[파일 이름] 'OperationLog.ExportData.OutputFileName'
내보낸 파일의 이름을 설정합니다. (예: LogData) 파일 이름에는 다음 기호를 제외하고 최대 256자까지 사용할 수 있습니다. : ; | , * ? " \ /
메모: [날짜 / 시간 추가] 확인란을 선택하지 않았고 내보내기 파일 이름과 같은 파일이 이미 있으면 내보낸 파일 이름에 숫자가 추가됩니다. 예: LogData.TXT가 이미 존재할 때, 내보낸 파일 이름은 LogData_1.TXT가 됩니다. IPC 시리즈에서 폴더와 파일 이름에 특정 언어를 사용하려면 [제어판] > [시스템 로캘 변경]에서 설정합니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. OperationLog.ExportData.OutputFileName 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작]
작업 로그가 [최대 레코드] 수를 초과할 때 발생하는 작업을 선택합니다. -[새로 만들기]: 데이터를 외부 저장소의 새 파일로 내보냅니다. -[추가]: 데이터를 외부 저장소의 기존 파일에 추가합니다.

[외부 메모리 용량 부족 시 동작]
외부 저장소가 꽉 찬 경우의 작업을 선택합니다. -[선입 선출]: 외부 저장소에서 가장 오래된 파일을 삭제하고 수집된 작업 로그를 저장합니다. -[내보내기 중지]: 작업 로그 내보내기를 중지합니다.

[내보내기 상태]

[사용]
내보내기 파일 저장 상태나 오류 상태를 변수에 저장할 수 있습니다.

[저장 상태] 'OperationLog.ExportStatus.SaveStatus'
내보내기 프로세스의 시작 및 완료 상태를 저장할 정수 변수를 설정합니다. 속성 표식에서 [변수]를 선택합니다.
내보낼 때 상태 저장에 다음이 저장됩니다. (1) 내보내는 비트 (2) 완료 비트 상태 저장에 대한 타이밍 차트는 다음과 같습니다. A: 사용자가 내보내기를 시작 B: 내보내기 완료 C: 사용자가 변수의 값을 지우기 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. OperationLog.ExportStatus.SaveStatus 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[에러 상태] 'OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus'
내보내기 프로세스의 결과를 저장할 정수 변수를 설정합니다. 속성 표식에서 [변수]를 선택합니다.
[저장 상태] 필드에 지정된 변수의 종료 비트(비트 위치: 1)가 On인 경우 다음 결과가 오류 상태에 나타납니다. 0: 데이터를 내보냈습니다. 1: 외부 저장소가 없습니다. 3: 디스크 공간이 부족합니다. 4: 파일 열기/쓰기 에러입니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작]
작업 로그가 [최대 레코드] 수를 초과할 때 발생하는 작업을 선택합니다. -[이전 데이터 덮어쓰기]: 가장 오래된 작업 로그를 삭제하고 새 작업 로그를 저장합니다. -[로깅 중지]: 새 작업 로그 데이터 저장을 중지합니다.

[저장 위치]
다음에서 작업 로그의 위치를 선택합니다. -[백업 메모리] -[SD 카드] -[USB 저장소]
중요: 오퍼레이션 로그를 저장하기 위해 외부 저장소를 사용하는 경우 외부 저장소를 제거하기 전에 표시 장치를 끄십시오. 디스플레이 장치를 끄기 전에 외부 저장소를 제거하면 외부 저장소를 다시 삽입해도 오퍼레이션 로그를 저장할 수 없습니다. 이 시나리오에서는 외부 저장소를 삽입한 후 디스플레이 장치를 다시 시작합니다. 디스플레이 장치에서 자주 제거되는 외부 저장소는 선택하지 않을 것을 권장합니다. 메모: [저장 위치]에 선택할 수 있는 메모리와 저장소는 디스플레이 장치 모델에 따라 다릅니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT를 사용하는 경우 단순히 [SD 카드]나 [USB 저장소]를 선택한다고 해서 작업 로그가 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드나 USB 저장소 저장되지 “않습니다”. 작업 로그를 SD 카드나 USB 저장소에 저장하려면 대상의 [저장 위치 폴더(SD 카드)]나 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에서 대상 폴더를 지정합니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [기본 설정] 속성 (Target01)

[암호화]
작업 로그를 암호화하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본값은 사용입니다. 작업 로그를 암호화하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소하십시오.