# 속성(FTP 연결)

## 기본

[ID]
FTP 연결의 ID를 표시합니다. 값 범위: 1 ~ 999

[암호화]
FTP 서버 통신에 사용되는 암호화 방법을 선택합니다. [Implicit FTP over TLS]: FTP 서버에 연결하면 암호화된 통신이 시작됩니다. [Explicit FTP over TLS]: FTP 서버에 연결한 후 디스플레이 장치가 암호화 요청을 보내 암호화된 통신을 시작합니다. [일반 FTP 사용(비보안)]: 데이터 암호화 없이 통신합니다. 메모: [Implicit FTP over TLS]를 권합니다. [Explicit FTP over TLS] 또는 [일반 FTP 사용(비보안)]을 선택하면 이 속성에 따라 경고 상태가 표시되고 오류 창에도 경고가 표시됩니다. [일반 FTP 사용(비보안)]을 선택하면 [인증서 유효성 검사] 속성 아래의 속성이 숨겨집니다.

[서버 IP 주소]
연결할 FTP 서버의 IP 주소를 설정합니다. 구성 가능 범위: 0.0.0.0 - 255.255.255.255 메모: 신뢰하는 FTP 서버와 IP 주소를 사용하십시오.

[포트 번호]
[암호화] 필드에서 선택한 아래의 암호화 방법 중 하나로 연결할 FTP 서버의 포트 번호를 설정합니다. Implicit FTP over TLS: 990 Explicit FTP over TLS: 21 일반 FTP 사용(비보안): 21 구성 가능 범위: 1 - 65535

[시간 제한(초)]
FTP 서버의 응답을 기다리는 시간을 초 단위로 설정합니다. 설정된 시간 안에 응답이 없으면 FTP 통신이 종료됩니다. 구성 가능 범위: 3 - 120

[다시 시작]
확인란을 선택하면 파일 전송이 통신 오류로 중단된 지점부터 재개됩니다. 통신 오류 후 파일을 처음부터 전송하려면 확인란의 선택을 해제하십시오.

[다시 시도]
FTP 서버에서 응답이 없을 때 디스플레이 장치가 명령을 재전송하는 횟수를 설정합니다. 구성 가능 범위: 0 - 10

[다시 시도 간격(100ms)]
디스플레이 장치가 명령을 재전송하는 시간 간격을 100밀리초 단위로 설정합니다. 구성 가능 범위: 1 - 100

[로그인 유형]
FTP 서버에 로그인하는 데 사용하는 계정 정보의 형식을 선택합니다. [일반]: 사용자 이름과 암호를 사용하여 FTP 서버에 로그인합니다. [익명]: FTP 서버에 “anonymous”라는 사용자 이름과 “guest”라는 암호로 로그인합니다. 메모: [익명]을 선택하면 이 속성에 따라 보안 경고 상태가 표시되고 오류 창에도 보안 경고가 표시됩니다. [익명]을 선택하면 [사용자 이름]과 [비밀번호] 필드가 숨겨집니다.

[사용자명]
FTP 서버 로그인에 사용할 사용자 이름을 최대 512자까지 설정합니다. 메모: 비어 있으면 오류 창에 오류가 표시됩니다.

[비밀번호]
FTP 서버 로그인에 사용할 암호를 최대 512자까지 설정합니다.

[PASV]
FTP 통신을 수동 모드로 하려면 확인란을 선택합니다. FTP 통신을 활성 모드로 하려면 확인란의 선택을 해제합니다.

[인증서 유효성 검사]
디스플레이 장치가 FTP 서버에 연결할 때 인증서를 확인할 것인지 선택합니다. [유효성 검사]: 인증서의 유효성을 검사합니다. [건너뛰기]: 인증서 유효성 검사를 건너뜁니다. 메모: [건너뛰기]를 선택하면 오류 창에 경고가 나타납니다.

[루트 인증서]
루트 인증서 파일을 선택합니다. "*.cer"(PEM 형식) 파일만 지원됩니다.