# 장비

속성 | 설명 | 데이터 종류 | 최소값 | 최대값 | 읽기 | 쓰기 | 보존
ErrorFlag | 통신 오류가 있으면 이 플래그가 참으로 설정됩니다. 오류를 확인한 후 플래그를 수동으로 리셋합니다. | BOOL | - | - |  |  | -
ErrorStatus | 통신 오류 상태가 설정되었습니다. 0: 오류 없음 1: 오류 2: 사용 중이 아님(통신 스캔이 꺼져 있는 경우) 통신이 복구되면 데드 밴드 기간이 지난 후 0이 [ErrorStatus]로 설정됩니다. [장비] 속성 창에서 [오류 상태 데드 밴드(초)]의 데드 밴드 간격을 구성합니다. | 정수 | - | - |  | - | -
IPAddress.CurrentValue*2 | 장비의 현재 IP 주소입니다. | DWORD | 1 | 4294967295 |  | - |
IPAddress.OverWriteValue*2 | 장비에 설정하려는 IP 주소입니다. 이 값은 [장비] 작업을 사용하여 스크립트에서 저장을 수행할 때 연결된 장비의 IP 주소에 적용됩니다. 장비 | DWORD | 1 | 4294967295 |  |  | -
ScanOffStatus*1 | 현재 장비 통신 스캔 상태입니다. 참: 통신 스캔이 중지되었습니다. 거짓: 장비의 통신 스캔이 실행 중입니다. 메모: 장비의 통신 스캔이 꺼지면 장비와 관련된 변수의 품질이 “불량”이 되고 변수를 사용하는 객체에 통신 오류를 나타내는 빨간색 테두리로 표시됩니다. 블록 스크립트가 품질이 불량한 변수를 사용하는 경우 해당 블록 스크립트를 건너뜁니다. 품질이 불량한 변수를 사용하는 블록 스크립트의 연산에 대해서는 다음을 참조하십시오. 블록 유형 | BOOL | - | - |  | - | -
ScanOffControl*1 | 저장 및 재시작을 할 필요 없이 장비의 통신 스캔을 켜거나 끕니다. 거짓: 통신 스캔을 켭니다. 참: 통신 스캔을 끕니다. | BOOL | - | - |  |  |
UnitId.CurrentValue*2 | 현재 장치 ID를 표시합니다. (Modbus SIO 마스터 드라이버 / Modbus SIO ASCII 마스터 드라이버) | UINT | 1 | 247 |  | - |
현재 장치 ID를 표시합니다. (Modbus TCP 마스터 드라이버) | 장치 | 0 | 255 |  | - |
UnitId.OverWriteValue*2 | 장비에 원하는 장치 ID를 설정합니다. 이 값은 [장비] 작업을 사용하여 스크립트에서 저장을 수행할 때 연결된 장비의 장치 ID에 적용됩니다. (Modbus SIO 마스터 드라이버 / Modbus SIO ASCII 마스터 드라이버) 장비 | 장치 | 1 | 247 |  |  | -
장비에 원하는 장치 ID를 설정합니다. 이 값은 [장비] 작업을 사용하여 스크립트에서 저장을 수행할 때 연결된 장비의 장치 ID에 적용됩니다. (Modbus TCP 마스터 드라이버) 장비 | 장치 | 0 | 255 |  |  | -

*1 소스 속성은 다음 드라이버를 사용하는 장비에서 지원되지 않습니다.

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face by Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor

*2 소스 속성은 다음 드라이버를 사용하는 장비에서 지원됩니다.

- Modbus Organization

- Modbus SIO 아스키 마스터
- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master

- Schneider Electric

- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master