# 디스플레이 장치의 상태 LED

Hide Show

1. STM6000 시리즈
2. ST6000 시리즈
3. SP5000 시리즈, SP5000X 시리즈

메모: IPC 시리즈 상태 LED에 관한 자세한 내용은 해당 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

## STM6000 시리즈

색상 | 인디케이터 | 조작
녹색 | ON | 작업 중
깜박임(1.2초간 켜짐을 반복하고 0.4초간 꺼짐) | STM-6B00D: 복구 가능한 시스템 오류(예: 통신 오류)*1*2
깜박임(0.4초마다 켜짐과 꺼짐 반복) | STM-6B00D: 프로젝트 파일 전송
깜박임(2.8초간 꺼진 후 0.4초마다 켜짐과 꺼짐을 5회 반복) | STM-6B00D: 복구할 수 없는 시스템 오류(예: 쓰기 명령 오류)*1
5초마다 1회 깜박임 | 백라이트 꺼짐(대기 모드)
주황색 | 깜박임 | 소프트웨어 시작 중 또는 복구 모드 중
빨간색 | ON | 전원이 켜져 있습니다.
두 번 깜박임 | 디스플레이 모듈 연결 오류
– | OFF | 전원이 꺼져 있습니다.

*1 오류 메시지에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

에러 메시지 리스트

*2 오류가 복구되면 깜박임이 종료됩니다.

## ST6000 시리즈

색상 | 인디케이터 | 조작
녹색 | ON | 작업 중
5초마다 1회 깜박임 | 백라이트 꺼짐(대기 모드)
주황색 | 깜박임 | 소프트웨어 시작 중 또는 복구 모드 중
빨간색 | ON | 전원이 켜져 있습니다.
– | OFF | 전원이 꺼져 있습니다.

## SP5000 시리즈, SP5000X 시리즈

색상 | 인디케이터 | 조작
녹색 | ON | 작업 중
주황색 | 깜박임 | 소프트웨어 시작 중 또는 복구 모드 중
빨간색 | ON | 전원이 켜져 있습니다.
빨간색/녹색 | 교대 | 디스플레이 모듈 연결 오류
주황색/빨간색 | 교대 | SP-5B10, SP-5B90: SD 카드 부팅 오류
– | OFF | 전원이 꺼져 있습니다.