# Exibindo alarmes

## Exibir alarmes

Para visualizar os alarmes criados na unidade do display, use o objeto de sumário de alarmes. Com o objeto de sumário de alarmes você pode verificar o estado e outras informações dos alarmes gerados.

Observação: O objeto de sumário de alarmes exibe dados armazenados no campo [Salvar em] especificado. Se você definir [Operação quando [Salvar em] está cheio] para [Substituir dados antigos], os dados excluídos não serão exibidos. Observe que alarmes e erros do sistema de grupos de alarmes que podem não ser exibidos no objeto de Sumário de alarmes também podem fazer com que o número de registros do histórico de alarmes exceda os [Registros máximos], resultando na remoção de dados.

Registro máx

Formato de exibição

Exibir itens

Modo de cor

## Formato de exibição

O objeto de sumário de alarmes tem os seguintes formatos de exibição (modos de alarme).

- [Ativar]
  Exibe cada alarme em uma única linha. As alterações no estado do alarme atualizam as informações nessa linha.

  Observação: Se você habilitar a opção [Exceto RTN], quando um alarme é restaurado, a mensagem de alarme correspondente será removida do sumário de alarmes.

- [Histórico]
  Exibe um alarme acionado em uma única linha até que retorne ao normal. Quando o alarme fica ativo novamente, exibe o alarme em uma nova linha.

  Observação: Na visualização [Histórico], o número máximo de linhas no objeto de sumário de alarmes é 4000.

- [Registro]
  Mantém um histórico de todos os alarmes gerados. Uma mudança no estado de alarme adiciona uma nova linha para a exibição.

### Relação entre o banco de dados de alarmes e o objeto de sumário de alarmes

#### Ao usar a visualização [Registro] ou a visualização [Ativar]

O objeto de sumário de alarmes exibe dados de alarmes diretamente do banco de dados de alarmes (registro) ou banco de dados de alarmes (ativo).

#### Ao utilizar a visualização [Histórico]

- Ao iniciar o tempo de execução, os dados temporários são gerados a partir do banco de dados de alarmes (registro). O objeto de sumário de alarmes exibe alarmes nos dados temporários. Conforme novos alarmes são acionados, as entradas são adicionadas tanto ao banco de dados de alarmes (registro) e aos dados temporários.
- Você pode exportar dados de alarme na visualização de log e na visualização ativa. Você não pode exportar dados de alarme na visualização histórica porque não há banco de dados de alarme histórico.

## Exibir itens

Você pode exibir as seguintes informações no objeto de sumário de alarmes.

Título | Descrição | [Ativar] | [Histórico] | [Registro]
[Data] | A data do estado de cada alarme é exibida. Observação: Personalizar o formato da data e hora exibida. A partir da janela de propriedades do objeto de sumário de alarmes, na [Função] → [Detalhe] → [Coluna] → [Data] → [Parâmetro de Conversor] → [Padrão] insira formatos opcionais. Para formatos que você pode definir, consulte o seguinte. Date e hora | - | - |
[Hora] | A hora é exibida para cada estado de alarme. | - | - |
[Data ativa] | Exibe a data em que o alarme fica ativo. |  |  | -
[Tempo ativo] | A hora é exibida quando o alarme se torna ativo. |  |  | -
[Data de ACK] | Exibe a data quando o alarme é reconhecido (doravante referido como "REC"). |  |  | -
[Hora do REC] | A hora é exibida quando o alarme é reconhecido (doravante referido como "REC"). |  |  | -
[Data de RTN] | Exibe a data quando o alarme é recuperado (doravante referido como "RTN"). |  |  | -
[Tempo de RTN] | A hora é exibida quando o alarme é recuperado (doravante referido como "RTN"). |  |  | -
[Mensagem de alarme] | A mensagem de alarme é exibida. |  |  |
[Status do alarme] | O status do alarme é exibido. Ativo, ACK, Retornar e UNACK. |  |  |
[Tipo de alarme] | O tipo de alarme é exibido: LoLo, Lo, Hi e HiHi. |  |  |
[Condição] | O limite que foi excedido pela variável para disparar um alarme é exibido. |  |  |
[Banda morta] | O valor de banda morta do alarme é exibido. Banda morta |  |  |
[Variável do terminal] | O nome da variável que monitora e aciona o alarme é exibido. |  |  |
[Nome do grupo] | O nome do grupo do alarme é exibido. |  |  |
[Valor] | Os dados de valor da variável são definidos quando o alarme está ativo, reconhecido, recuperado ou não reconhecido. | - | - |
[Valor ativo] | O valor da variável definido para o alarme que está ativo é exibido. |  |  | -
[Nome do equipamento] | A origem da variável é exibida. A origem da variável é definida em Propriedade de [Origem] da variável. Sobre a severidade |  |  |
[Severidade do alarme] | A gravidade do alarme é exibida. |  |  |
[Contagem de alarme] | O número de vezes que o alarme foi disparado é exibido. |  | - | -
[Contagem de reconhecimento] | O número de vezes que o alarme foi reconhecido é exibido. |  | - | -
[Contagem de UNACK] | O número de vezes que o alarme não foi reconhecido é exibido. |  | - | -
[Tempo decorrido] | A quantidade total de tempo em que o alarme esteve no estado acionado é exibida. |  | - | -
[Tempo médio de confirmação] | O tempo de reconhecimento médio é exibido. |  | - | -
[Tempo médio de RTN] | O tempo médio para um alarme se recuperar (retornar ao normal). |  | - | -

Observação:

- Você pode definir se deseja exibir ou ocultar itens no objeto sumário de alarmes. Abra a janela de propriedades do objeto de Sumário de alarmes, e clique no ícone [Configurações da tabela] identificado com a estrutura vermelha.
  Na caixa de diálogo [Configurações da tabela], selecione os itens a serem exibidos no objeto Sumário de alarmes.
- Você pode alterar a largura da coluna de cada item. A partir da janela de propriedades do objeto de sumário de alarmes, no grupo [Coluna], defina o número de pixels para a coluna [Largura] de cada item.
  Digite um asterisco (*) no campo [Largura] para ajustar automaticamente a largura da coluna para acomodar os dados de exibição. As larguras definidas com um asterisco são calculadas subtraindo a largura da coluna de todos os outros itens.
  (Exemplo)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  Resultados na coluna Date de 30 e largura da coluna Alarm State de 60.

### Sobre a severidade

Ao selecionar [Severidade] no [Modo de cor], você pode mostrar um ícone para os alarmes de alta severidade exibidos no objeto de Sumário de alarme.

Gravidade | Valor de configuração da [Severidade] do alarme | Ícone exibido no sumário de alarme
Alto Baixo | 1 |
2 |
3 |
3 ou maior | Exibe o valor definido como [Severidade].

### Sobre as sub-telas

Você pode tocar um alarme e exibir sua sub-tela associada. A sub-tela exibida será configurações do conteúdo com o mesmo valor que o valor da propriedade do grupo de alarmes ou [Parâmetro] do alarme.

Toque em um alarme e a seguinte árvore de decisão é executada.

Para detalhes de configurações, consulte o seguinte.

Usando parâmetros para exibir telas

### Sobre a exibição de múltiplos grupos

Você pode verificar o estado de múltiplos grupos de alarme com um objeto de sumário de Alarme. Na janela de propriedades do objeto de sumário de alarme, na lista [Grupo de alarmes] selecione todos os grupos de alarme que você deseja visualizar.

## [Modo de cor]

Com base em uma condição, você pode alterar a cor do plano de fundo do objeto de sumário de alarme e a cor da fonte do [Modo de cor].

- [Estado]
  A cor do plano de fundo e cor da fonte altera dependendo do estado do alarme.
- [Severidade]
  A cor do plano de fundo e cor da fonte altera dependendo da gravidade do alarme. A cor do plano de fundo e da fonte dependem da propriedade [Severidade] de cada alarme.