# Sobre exibição de imagem

Use uma Exibição de imagem para visualizar e alterar imagens.

## Formato do arquivo de imagem

Somente o formato .png é suportado na unidade do display.

No software de edição de tela, se você importar outros formatos (.jpg, .bmp e .gif) de arquivo de imagem para a memória interna da unidade do display, então o arquivo de imagem é automaticamente convertido para o formato .png na unidade do display.

No software de edição de tela, se você salvar outros formatos de arquivo de imagem no armazenamento externo e conectá-lo manualmente à unidade do display, a imagem será convertida para o formato .png no Unidade do display.

## Local de armazenamento do arquivo de imagem

### Ao usar memória interna

Em [Salvar em], selecione [Internal].

No campo [Pasta de dados no PC], insira o caminho dos arquivos de imagem no computador que deseja exibir. Quando o arquivo de projeto é transferido, os arquivos de imagem no caminho [Pasta de dados no PC] são transferidos para o caminho [Pasta de destino] na memória interna da unidade de display.

Observação:

- Ao utilizar memória interna, não é possível substituir ou adicionar arquivos de imagem.

- Na simulação, objeto de exibição de imagem refere-se ao arquivo de imagem em [Pasta de dados no PC].

- Se o mesmo arquivo de imagem existir na pasta de destino, então o arquivo será substituído.

### Ao usar [Cartão SD] ou [Armazenamento USB]

Em [Salvar em], selecione [Cartão SD] ou [Armazenamento USB].

Salve os arquivos de imagem no caminho digitado em [Pasta de destino].

#### Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT

Salve os arquivos de imagem nos caminhos [Pasta de destino] e [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)].

[Pasta de destino (Cartão SD)] e [Pasta de destino (Armazenamento USB)] estão localizados em [Arquitetura do sistema] ➞ [Target01] ➞ guia [Função] ➞ sub-guia [Opções] ➞ [Preferências].

### Ao utilizar [Armazenamento local]

Em [Salvar em], selecione [Armazenamento local].

Salve os arquivos de imagem no caminho especificado em [Pasta de destino].

Observação:

- [Armazenamento local] está disponível apenas para a série ST6000 ou série STM6000.

- Use a operação [Gerenciamento de arquivos] para copiar arquivos de imagem para o armazenamento local.
  Gerenciamento de arquivos

## Exibir ordem das imagens

A ordem das imagens exibidas no objeto de exibição de imagens é organizada de acordo com a ordem do primeiro caractere de cada nome do arquivo de imagem.

Se o primeiro caractere do nome do arquivo de imagem for o mesmo comparado ao nome de outro arquivo de imagem, então a ordem de exibição das imagens é organizada com base no segundo caractere ou posterior do nome do arquivo.

### Exemplo

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png e assim por diante.

## Atualizar arquivo de imagem

Mesmo que você atualize o arquivo de imagem na pasta de destino [Salvar em] do objeto de Exibição de imagem, a imagem exibida no objeto de Exibição de Imagem não é atualizada. Para atualizar a imagem exibida, execute o seguinte para recarregar o arquivo de imagem da pasta de destino.

- Alterar a tela/conteúdo em que o objeto de Exibição de imagem é mostrado, como alternar a tela ou o conteúdo.
- Insira a memória USB ou o cartão SD referenciado pelo objeto de Exibição de imagem.
- Execute a operação de exibição de imagem [Atualizar].