# Propriedades (Todos os alarmes)

[Registro máx] 'Alarm.MaxRecord'
Defina o número de registros do histórico de alarmes a serem salvos. Quando o histórico de alarme excede o valor definido, o processo especificado pelo campo [Operação quando [Salvar em] está cheio] é executado. O histórico de alarmes inclui alarmes e erros do sistema para todos os grupos de alarmes. Definir intervalo de valores: 0 - 2147483647
Observação: O número de registros de histórico de alarmes que você pode salvar depende da capacidade do local de gravação. Para o tamanho dos dados do histórico de alarme, consulte o seguinte. Calculando o tamanho dos dados para salvar O número máximo de erros do sistema que podem ser salvos é 100. Mesmo que você defina [Registro máx] para um valor maior que 100, o número de erros do sistema salvos será limitado a 100. Se o número de erros do sistema exceder 100, o erro do sistema mais antigo será excluído e o erro do sistema mais recente será salvo. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. Alarm.MaxRecord Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Operação quando [Salvar em] está cheio]
Selecione a operação que ocorre quando o histórico de alarme excede o número de [Registro máx]. -[Substituir dados antigos]: Excluir o histórico de alarme mais antigo e salvar o novo histórico de alarme. -[Parar registro]: Pare de salvar o novo histórico de alarme.

[Salvar em]
Selecione o local de gravação do histórico de alarme a partir do seguinte. -[Memória de backup] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Importante: Ao usar o armazenamento externo para salvar o histórico de alarmes, desligue a unidade de display antes de remover o armazenamento externo. Se você remover o armazenamento externo antes de desligar a unidade de display, o histórico de alarme não pode ser salvo mesmo que o armazenamento externo seja inserido novamente. Neste cenário, reinicie a unidade de display após inserir o armazenamento externo. Recomendamos que você evite selecionar o armazenamento externo que muitas vezes é removido da unidade de display. Observação: A memória e o armazenamento que podem ser selecionados para [Salvar em] dependem do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o histórico de alarmes no cartão SD ou no armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o histórico de alarmes no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Criptografia]
Selecione esta caixa de seleção para criptografar o histórico de alarmes salvos. O padrão valor está habilitado. Desmarque esta caixa de seleção se não desejar criptografar o histórico de alarmes salvos.

[Exportar dados]

[Habilitar]
Você pode salvar o histórico de alarmes na unidade do display em um arquivo.
Nota: Para obter informações sobre exportação e importação, consulte o seguinte. Exportar e importar alarmes

[Armazenamento de dados]
Selecione o local do arquivo de exportação a partir do seguinte. -[Armazenamento local] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Observação: O armazenamento que pode ser selecionado para [Armazenamento de dados] depende do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o arquivo de exportação no cartão SD ou na armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o arquivo de exportação no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Acrescentar data/hora]
Ao final do nome do arquivo exportado, anexar a data e hora da exportação. Exemplo: Se a data e a hora exportadas for 2016/10/31 e PM 10:43:45, então o arquivo exportado será salvo como “\20161031PM104345.TXT”.
Observação: Observação: Os formatos de data e hora dependem das configurações [Formato de data] e [Formato da hora]. [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] Para obter mais informações, consulte o seguinte. [Formato de data] [Formato da Hora] Se a caixa de seleção [Acrescentar data/hora], estiver desmarcada e um arquivo já existe com o nome do arquivo de exportação, o arquivo de exportação existente será substituído pelo novo arquivo de exportação.

[Detectar modificação]
Detecta modificações no arquivo exportado. Use a ferramenta de validação dos arquivos de exportação para detectar modificações.
Quando [Detectar modificação] é ativado, uma string alfanumérica é adicionada à primeira linha do arquivo exportado. Esta string é usada pela Ferramenta de validação de exportação para detectar modificações nos dados do arquivo. Ao utilizar a Ferramenta de validação de exportação, não apague ou modifique esta string. Para informações sobre a Ferramenta de validação de exportação, consulte o seguinte. Verificando a modificação no arquivo exportado

[Nome da pasta] 'Alarm.ExportData.FolderName'
Defina o nome da pasta. (Exemplo: \Registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da pasta. : ; | , * ? " < > / Uma subpasta com um nome de Modo de alarme (‘Log’ de ‘Ativo’) usado para exportação é criada na pasta e o arquivo de exportação é salvo. Defina o Modo de alarme na operação [Exportar dados de alarme]. Exportar dados de alarme
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. Alarm.ExportData.FolderName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Nome do arquivo] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
Defina o nome do arquivo exportado (Exemplo: \Dados de registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da Arquivo. : ; | , * ? " \ /
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. Alarm.ExportData.OutputFileName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Status de exportação]

[Habilitar]
Você pode armazenar o arquivo de exportação salvar status ou status de erro em uma variável.

[Salvar status] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o status iniciar e conclusão do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Ao exportar, o seguinte é armazenado no status salvar. (1) Bit de exportação (2) Bit de conclusão O diagrama de temporização para o salvar status é o seguinte. A: Usuário inicia exportação B: Exportação concluída C: Usuário desmarca valores em variáveis Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. Alarm.ExportStatus.SaveStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Status de erro] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o resultado do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Quando o bit final (posição do bit:1) da variável especificada no campo [Salvar status] está LIGADO, os seguintes resultados aparecem no status de erro. 0: Dados exportados com sucesso. 1: Não há armazenamento externo. 3: Espaço em disco insuficiente. 4: Erro ao abrir/gravar o arquivo. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. Alarm.ExportStatus.ErrorStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Comportamento de status Hi/Lo]
Selecione como os estados de alarme operam quando o valor da variável configurada com um alarme de nível muda de Hi para HiHi ou Lo para LoLo. [Alterar para RTN no HiHi/LoLo] [Permaneça ativo no HiHi/LoLo]
Observação: Se você selecionar [Permaneça ativo no HiHi/LoLo] e um valor alterado exceder mais de um tipo de alarme, todos os alarmes aplicáveis ocorrem ao mesmo tempo. (Exemplo) Para um alarme de nível com Hi definido para 50 e HiHi definido para 100, e o valor muda de 0 para 105, ambos Hi e HiHi ocorrem ao mesmo tempo. Como resultado, o objeto Sumário de alarmes exibe ambos os alarmes e nesta ordem Hi, HiHi, para corresponder à direção da mudança no valor (0 a 105).