# Relação entre o tamanho da tela e a grade

Ao utilizar grade ou grade de rolagem, se a largura da tela não puder ser dividida igualmente pelo número de colunas especificado, o restante é aplicado às colunas existentes, em ordem da coluna à esquerda. Da mesma forma, o restante da divisão da tela pelo número de linhas especificado é aplicado às linhas existentes, em ordem da linha superior.

(Exemplo) Largura da tela: 800, Altura da tela: 481, Linhas da grelha: 3, colunas: 3

800 / 3 = 266, restante 2. O restante é distribuído entre as colunas A e B.

481 / 3 = 160, restante 1. O restante é aplicado na primeira linha.

Ao usar a grade uniforme, se a largura ou altura da tela não puder ser dividida igualmente pelo número especificado de colunas/linhas, as margens serão geradas no lado direito e na parte inferior da tela.