# Exibir registro de operação

A tela de Configuração de hardware pode exibir os registros de operação (dados binários) salvos na unidade do display ou armazenamento externo.

Você também pode exibir os registros de operação usando o objeto Visualizador de registro de operação. No objeto Visualizador de registro de operação, você pode definir quais itens serão exibidos e especificar a ordem de classificação da exibição. Para obter mais informações, consulte o seguinte.

Propriedades (Visualizador de registro de operação)

## Informações que você pode verificar com os registros de operação

Ao obter o registro da operação, você pode verificar as seguintes informações.

Item | Descrição
Date | Exibe a data da operação. O formato da data é "mm/dd/aaaa". Observação: As operações por clientes do Web Viewer são registradas com carimbo de data/hora baseados no relógio HMI.
Time | Exibe a hora da operação. O formato da hora é "hh:mm:ss". Observação: As operações por clientes do Web Viewer são registradas com carimbo de data/hora baseados no relógio HMI.
User | Quando o recurso de segurança é habilitado, exibe o nome do usuário do usuário conectado.
Screen | Exibe apenas o ID da tela, ou ambos o ID da tela e o nome da tela.
Object/Action | Exibe o nome do objeto ou operação do objeto.
Trigger | Exibe a operação do usuário que atuou como o trigger.
Function | Exibe o nome da função.
Destination | Exibe o objeto ou variável de destino e o nome da propriedade. Observação: Tela <ID da tela> ou Conteúdo <ID do conteúdo> é adicionado como um prefixo ao nome da variável local. Exemplo: Screen1.Var1.Value
Sub Information | Exibe informações suplementares para a função ou operação.
Previous Value | Quando um valor é alterado, exibe o valor anterior. Exemplo: Valor antes da alteração, como número, data/hora, ID da tela, ID do idioma ou nome do usuário.
Changed Value | Exibe o valor definido ou o resultado na alteração no valor.

Observação:

- Ao exportar o registra da operação, o formato da Date e Time utiliza as propriedades [Formato de data] e [Formato da hora] conforme especificado a partir do Explorador de projeto - [Arquitetura do sistema] - [Target01].
- Nos itens de Screen em diante, se não houver informação, um hífen (-) será exibido.
- O número máximo de caracteres que cada item pode exibir é o seguinte. Quando a informação excede o número máximo de caracteres, os caracteres em excesso são descartados e um caractere sublinhado (_) é anexado.

User, Screen, Object/Action, Trigger: 15 caracteres de byte-único

Function, Destination, Previous Value, Changed Value: 20 caracteres de byte-único

Sub Information: 30 caracteres de byte-único

### Object/Action

Object/Action | Descrição
(nome do objeto) | Operação realizada neste objeto.
_NavigationSwi | O interruptor de navegação à esquerda ou navegação nos ícones foi usado para alterar a tela.
Slide Navigat_ | O gesto de rolagem da navegação do controle deslizante foi usado para alterar a tela.
S_Next | O interruptor de navegação deslizante [Próximo] foi usado para alterar a tela.
S_Prev | O interruptor de navegação deslizante [Anterior] foi usado para alterar a tela.

### Trigger

Trigger | Descrição
Click | Operação por toque utilizada em uma tela ou objeto.
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | Gesto de rolagem usado para alterar a tela. Gesto de rolagem usado para alterar o conteúdo em um objeto de visualização de conteúdo de slide.

Observação:

- Pressionar, liberar, reter e clique duplo são exibidos quando um trigger de toque de script é configurado. Para obter informações sobre cada operação, consulte o seguinte.
  Toque

- Quando [Esperar] é especificado em um trigger de toque, um registro é gravado toda vez que a duração de toque definida decorre. Por exemplo, se você definir a duração do toque para 1000 milissegundos, se o usuário tocar no objeto por 5 segundos, um total de 6 logs será gravado.

### Function/Destination/Sub Information

Quando [Toque do objeto] é definido no Explorador de projeto [Alarme/Evento] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
ValueChange | (Objeto do terminal) | (Operação ou condição definida) Exemplo: Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | Alterar o valor nos seguintes objetos Objeto onde [Operação] - [Tipo] está definido para [Bit], [Word] ou [String]. Objeto configurado com a operação de script [Alterar valor], [Alterar valor Bool] ou [Alterar valor de string]. Alterar valor Alterar valor Bool Alterar valor de string Observação: Quando a operação é [Bit] ou [Alterar valor Bool], o campo Changed Value exibe o “True” ou “False”. Quando a operação é [Word] ou [Alterar valor], o campo Changed Value exibe o valor resultante de acordo com a configuração de [Formato].
ContentChange | - | Change, Previous, Next | Objetos usados para alterar o conteúdo em um objeto de visualização de conteúdo Objeto com propriedade [Operação] - [Tipo] definida como [Alteração de conteúdo]. Objeto com operação [Alteração de conteúdo] configurada em script. Alteração de conteúdo Observação: Quando "Previous" é exibido no campo Sub Information, se não houver conteúdo anterior, o campo Changed Value exibe "0".
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | Objetos abaixo usados para alterar a tela Interruptor de navegação Objeto com propriedade [Operação] - [Tipo] definida como [Alteração de tela]. Objeto com operação [Alteração de tela] configurada em script. Alteração de tela Observação: Quando "Previous" é exibido no campo Sub Information, se não houver tela anterior, o campo Changed Value exibe "0".
CheckBox | (Objeto ou variável do terminal) | - | O objeto da caixa de seleção foi usado Observação: O campo Changed Value exibe “True” ou “False”.
ToggleSwitch | (Objeto ou variável do terminal) | - | O objeto do interruptor de comutação foi usado Observação: O campo Changed Value exibe “True” ou “False”.
RadioButton | (Objeto ou variável do terminal) | - | O objeto botão de rádio foi usado Observação: O campo Changed Value exibe “True” ou “False”.
DropdownList | (Objeto ou variável do terminal, nome da propriedade) | (Índice ou seleção) | Item selecionado no objeto de listas suspensas
RecipeDropdownList | Família de receitas | (ID da família de receitas) | Família de receitas selecionada no objeto de listas suspensas de receitas
Grupo de receitas | (ID do grupo de receitas) | Grupo de receitas selecionado no objeto de listas suspensas de receitas
Receita | (ID da receita) | Receita selecionada no objeto de listas suspensas de receitas
IngredientViewer | (Nome dos dados da receita) | - | O objeto de exibição de dados da receita foi usado
NumericDisplay | (Objeto ou variável do terminal) | (Formato especificado) Exemplo: Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | O objeto de campo numérico foi usado
StringDisplay | (Objeto ou variável do terminal) | - | O objeto de exibição de string foi usado
DateTimeDisplay | (Objeto ou variável do terminal) | (Formato especificado) Exemplo: mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | O objeto de exibição de data e hora foi usado
Array | (Variável do terminal) | Set, Copy | Definir valores para variável da matriz ou copiar variável de matriz usando o objeto configurado com a operação [Matriz]. Matriz Observação: O campo Changed Value exibe o valor da origem. Quando múltiplos elementos ou membros são copiados, apenas o primeiro elemento ou membro é exibido. Quando o tipo de dados do elemento inicial é "array" ou "struct", o valor não é registrado.
Initialize Variable | - | - | Valor da variável inicializado usando objeto configurado com operação [Inicializar variável]. Inicializar variável
Convert Num to Str | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: 123 (Var1) | Converte um valor numérico (decimal ou hexadecimal) em uma string com a operação [Converter numérico em string]. Converter Numérico em string
Convert Float to Str | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: 123,45 (Var1) | Converte um valor numérico real em uma string com a operação [Converter Flutuação em string]. Converter Flutuação em string
Convert Str to Num | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: 123 (Var1) | Converte uma string em um número inteiro (decimal, hexadecimal) ou real com a operação [Converter string em Numérico/Flutuação]. Converter string em Numérico/Flutuação
Get String Length | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: abcd (Var1) | Obtém o comprimento de uma sring com a operação [Obter tamanho da string]. Obter tamanho da string
Extract String (L/R) | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: abcd (Var1) | Extrai uma string da borda esquerda ou direita com a operação [Extrair string Esquerda/Direita]. Extrair string (Esquerda/Direita)
Extract String (mid) | (Nome em [Destination Data]) | (Nome e valor em [Source Data]) Exemplo: abcd (Var1) | Extrai uma string da posição desejada com a operação [Extrair string do meio]. Extrair string do meio
Search String | (Nome da variável em [Destination Data]) | (Nome e valor da variável em [Source Data]) Exemplo: abcd (Var1) | Procure por uma string usando a seguinte operação. Cadeia de pesquisa
ChangePictureDisplay | (nome do objeto) | Set | Alterar imagem usando o objeto configurado com a operação [Alterar exibição de imagem]. Exibição de imagem Observação: O campo Changed Value exibe “Next” ou “Previous”.
ChangeSlideContentDisplay | (nome do objeto) | Next, Previous | Alterar o conteúdo exibido utilizando objeto configurado com a operação [Alterar visualização de conteúdo de slides]. Alterar visualização de conteúdo de slides
DisplayInputModeChange | (nome do objeto) | - | Habilitar ou desativar o modo de entrada usando Objeto de campo numérico, Objeto de exibição de strings ou Objeto de exibição de data/hora configurado com a operação [Alteração do modo de entrada da exibição de dados]. Alteração do modo de entrada da exibição de dados Observação: O campo Changed Value exibe “Disable” ou “Enable”.
TrendGraph | (nome do objeto) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | Alterar o modo do gráfico de tendência ou mover a posição do cursor usando objetos configurados com a operação [Gráfico de tendência]. Gráfico de tendência Observação: Quando a posição do cursor altera, o campo Changed Value exibe o ponto de dados resultante.
BlockTrend | (nome do objeto) | Clear And Draw, Clear, Draw | Alterar o modo do gráfico de tendência ou mover a posição do cursor usando objeto configurado com a operação [Tendência de bloco]. Tendência de bloco
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | Mova ou altere a página do navegador usando o objeto configurado com operação [Navegador da Web]. Navegador da Web
Color Blink | (Objeto ou propriedade do terminal) | - | Comece a piscar usando o objeto configurado com a operação [Intermitência de cor]. Intermitência da cor
Cancel Blink | (Objeto ou propriedade do terminal) | - | Parar de piscar usando objeto configurado com a operação [Cancelar piscar]. Cancelar piscar
Alarm Summary | (nome do objeto) | Ack, Delete, Set Hide | Reconheça o alarme, excluir alarmes e assim por diante, usando objetos configurados com a operação [Sumário de alarmes]. Sumário de alarmes Observação: O campo Changed Value exibe o nome da variável.
Alarm Group | (Nome do grupo de alarmes ou grupo de erros do sistema) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | Alterar o status do grupo de alarmes exibidos usando o objeto configurado com a operação [Grupo de alarmes]. Grupo de alarmes
OperationLogData | - | ExportLogData | Exportar registro de operação utilizando objeto configurado com a operação [Exportar registro de operação]. Exportação dos registros de operações
ClearOperationLogData | Excluir dados de registro da operação utilizando o objeto configurado com a operação [Limpar registro de operação]. Limpar registro de operação
LogCustomMessage | - | - | Registre uma mensagem personalizada no registro da operação usando o objeto configurado com a operação [Mensagem personalizada do registro]. Mensagem personalizada do registro Observação: O campo Changed Value exibe a mensagem personalizada ou o valor associado.
ExportLogdata | (Nome do grupo de registro exportado) | - | Exportar grupo de registro utilizando objeto configurado com a operação [Exportar dados do log]. Exportar dados do log
DataLogging | (Nome do grupo de registro) | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | Iniciar, parar, salvar o registro e limpar o registro usando o objeto configurado com a operação [Registro de dados]. Registro de dados
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | Enviar receita, salvar receita e assim por diante, utilizando objetos configurados com a operação [Receita]. Recipe Observação: O campo Changed Value exibe a Família de receitas/Grupo de receitas/ID da receita.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | Faça login, logout e assim por diante utilizando objetos configurados com a operação [Segurança]. Segurança
LanguageIDChange | (Idioma ID) | Value | Alterar o idioma usando o objeto configurado com a operação [Alterar idioma]. Alteração de idioma
Equipment | (Nome do equipamento) | Save (Success/Fail) | A alteração do endereço IP e ID da unidade do equipamento configurado com a operação [Equipamento]. Equipamento
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | Desligar ou reiniciar o runtime usando objetos configurados com a operação [Aplicativo de runtime]. Aplicativo de runtime
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | Liberar armazenamento externo, transferir para armazenamento externo e assim por diante, utilizando objetos configurados com operação [Dispositivo externo]. Dispositivo externo
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | Fazer backup ou restaurar dados usando objetos configurados com a operação [Azbil]. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | Toque o bip, pare o bip e assim por diante utilizando objetos configurados com a operação [Bip]. Beep
PCApplication | (Caminho e parâmetro de execução) | LaunchApplication | Iniciar um aplicativo usando o objeto configurado com a operação [Iniciar aplicativo]. Iniciar aplicativo
ControlPanel | Iniciar o painel de controle usando o objeto configurado com a operação [Iniciar painel de controle]. Iniciar painel de controle
Delay | - | - | Faça uma pausa antes de executar a próxima operação usando o objeto configurado com a operação [Atraso]. Atraso Observação: O campo Changed Value exibe o tempo de atraso (segundos).
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copiar e colar arquivos com o objeto Gerenciador de arquivos.
Cut&Paste Success, Fail | Cortar e colar arquivos com o objeto Gerenciador de arquivos.
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Excluir arquivos com o objeto Gerenciador de arquivos.
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copiar e colar arquivos usando objetos configurados com a operação [Gerenciamento de arquivos]. Gerenciamento de arquivos
Cut&Paste Success, Fail | Cortar e colar arquivos usando objetos configurados com a operação [Gerenciamento de arquivos]. Gerenciamento de arquivos
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Excluir arquivos usando o objeto configurado com a operação [Gerenciamento de arquivos]. Gerenciamento de arquivos
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (número de arquivos copiados / número de arquivos processados pela operação [Gerenciamento de arquivos remoto]) | Usando a operação [Gerenciamento de arquivos remoto], copie arquivos do servidor FTP. Observação: O campo Valor anterior mostra o caminho de origem e o campo Valor alterado mostra o caminho de destino.
Failed | Falha ao copiar o arquivo do servidor FTP. Ou o número de arquivos excedeu o limite, então a operação de cópia foi abortada.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (número de arquivos copiados / número de arquivos processados pela operação [Gerenciamento de arquivos remoto]) | Usando a operação [Gerenciamento de arquivos remoto], copie arquivos para servidor FTP. Observação: O campo Valor anterior mostra o caminho de origem e o campo Valor alterado mostra o caminho de destino.
Failed | Falha ao copiar o arquivo para o servidor FTP. Ou o número de arquivos excedeu o limite, então a operação de cópia foi abortada.

*1 Para obter informações sobre configurações de script e operação, consulte o seguinte.
Lista de operações

Quando [Alteração de tela] é configurada a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
ScreenChange | - | Change | A operação de alteração de tela ocorreu
Previous | Ocorreu a alteração para a operação de tela anterior
Next | Ocorreu a alteração para a próxima operação de tela

Quando [Status de login do usuário] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
SecurityStatus | - | Login | Usuário logado
Logout | Usuário desconectado
Login Error | Não é possível fazer login
Lock User | Conta de usuário bloqueada
Unlock User | Bloqueio liberado na conta do usuário
success | Change Password | Senha alterada
Export Security | Dados de segurança exportados
Import Security | Dados de segurança importados
Add User | Adicionou um usuário
Delete User | Excluiu um usuário
fail | Change Password | Tentou alterar a senha, mas falhou
Export Security | Tentou exportar dados de segurança, mas falhou
Import Security | Tentou importar dados de segurança, mas falhou
Add User | Tentou adicionar um usuário, mas falhou
Delete User | Tentou excluir um usuário, mas falhou
Auto Logout | - | Desconectado automaticamente conforme o tempo definido no campo recursos de segurança [Encerramento automático de sessão] decorrido

Quando [Alteração de data/hora] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
DateTimeChange | - | - | Alterou os dados do relógio da unidade do display (data/hora)

Quando [Alterar idioma] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
LanguageChange | - | - | Alterou a tabela de idiomas

Quando [Inicialização/Encerramento/Reinicialização] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
RuntimeAction | - | Boot | Iniciou a unidade do display
Shutdown | Desligue o runtime
Reboot | Reiniciou o runtime

Quando [Configuração de hardware] é configurada a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
ShowConfigScreen | - | - | Exibiu a Configuração de hardware
ChangeConfigSetting | DateTime | - | Alterou os dados do relógio da unidade do display (data/hora) na tela de Configuração de hardware
Touch | - | Alterou o som de toque (habilitado/desativado) na tela de Configuração de hardware
Brightness | - | Ajustou o brilho na tela de Configuração de hardware
Ethernet1, Ethernet2 | (Nome da propriedade) | Alterou as configurações de Ethernet na tela de Configuração de hardware
Drivers | (Nome do driver) | Alterou as configurações de comunicação na tela de Configuração de hardware
(Nome da taxa de digitalização) | - | Alterou a taxa de digitalização na tela de Configuração de hardware
(Nome de conexão FTP) | IP Address | Na tela de configuração de hardware, o endereço IP do servidor FTP foi alterado.
ConfigOperation | Eject | (Armazenamento externo) | Liberação do processo de armazenamento externo executado na tela de Configuração de hardware
Download | (Armazenamento externo) | O download do arquivo de projeto do armazenamento externo para a unidade do display foi executado na tela de Configuração de hardware
Upload | (Armazenamento externo) | O upload do arquivo de projeto da unidade do display para o armazenamento externo foi executado na tela de Configuração de hardware
Shutdown | - | O runtime do desligamento foi executado na tela de Configuração de hardware
Reboot | - | Reiniciou o runtime na tela de Configuração de hardware

Quando [Transferência de projeto] é configurada a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
TransferProject | Download | (Nome do usuário) | O arquivo do projeto foi transferido para a unidade do display
Upload | (Nome do usuário) | O arquivo do projeto foi transferido da unidade do display
USB memory | (Nome do usuário) | O arquivo do projeto foi transferido para a memória USB
via SD card | (Nome do usuário) | O arquivo do projeto foi transferido para o cartão SD

Quando [Falha no Login/Logout da Web Viewer] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
RemoteAccessStatus | - | Login (Endereço IP do cliente) | Usuário logado no servidor. Observação: O campo Changed Value exibe o nome do usuário.
- | Logout (Endereço IP do cliente) | O usuário desconectou do servidor. Observação: Quando um usuário é desconectado, ele também é registrado como uma operação de logout. O campo Changed Value exibe o nome do usuário.
- | Erro de login (Endereço IP do cliente) | O usuário cometeu um erro de login. Observação: Os erros de login durante o bloqueio não são registrados no registro de operação. O campo Changed Value exibe o nome do usuário. Se o usuário não tem direitos de acesso, ou se o usuário não existe, o campo Changed Value exibe "-".
- | Bloqueio | O usuário está bloqueado do servidor. Observação: O campo Changed Value exibe o nome do usuário. Se o usuário não tem direitos de acesso, ou se o usuário não existe, o campo Changed Value exibe "-".
- | Bloqueio de recuperação | O bloqueio foi encerrado e o usuário agora pode tentar fazer login no servidor. Observação: O campo Changed Value exibe o nome do usuário.

Quando [Monopolizar operação] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
MonopolizeTouch | - | Bloquear (*) * Ao utilizar a função Segurança e o cliente assume o bloqueio, mostra o nome do usuário logado. E quando o servidor assume o bloqueio, mostra "HMI". Quando a função Segurança é desativada, mostra apenas "Bloquear". | O cliente ou servidor está usando o toque de monopolização e bloqueando a tela.
- | Desbloquear (*) * Ao utilizar a função Segurança e o cliente libera o bloqueio, mostra o nome do usuário logado. E quando o servidor libera o bloqueio, mostra "HMI". Quando a função Segurança é desativada, mostra apenas "Desbloquear". | O cliente ou servidor liberou o toque de monopolização.

Quando [Alteração da propriedade do equipamento] é configurado a partir do Explorador de projeto [Alarmes/Eventos] - [Registro da operação]

Function | Destination | Sub Information | Descrição
EquipPropertyChange | (Nome da propriedade do equipamento) | - | O valor da propriedade do equipamento é alterado. Observação: O campo Changed Value exibe o novo valor.