# Configurando as configurações de conexões FTP

Você pode visualizar e editar as conexões FTP.

Observação: Para informações sobre os modelos que suportam conexões FTP, consulte o seguinte.

Lista de modelos/recursos suportados

### Para editar o endereço IP do servidor FTP.

1. Na unidade de display, abra a tela de Configuração de hardware.
2. À direita do campo [FTP Connections], toque na elipse [...] para exibir o Connection FTP configurado.
3. Toque no endereço IP para exibir um teclado onde você pode inserir o novo endereço IP.
4. Insira o endereço IP e toque em [Save and Reboot].

Observação:

- Defina o nível de segurança para a operação que exibe a tela de configuração de hardware.
- Use um servidor FTP e endereço IP confiável.
- Quando você transfere um arquivo de projeto, o endereço IP do servidor FTP é substituído pelo conteúdo do projeto.

### Para definir as configurações de conexão FTP:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [FTP Connections], toque na elipse [...] para exibir o Connection FTP configurado.
3. Defina as configurações necessárias e toque em [Save and Reboot].

Observação:

- As seguintes propriedades não podem ser atualizadas na tela de Configuração de hardware.
  [Nome], [ID], [Criptografia], [Tipo de login], [Validar certificado]
- Para obter informações sobre as propriedades de conexão FTP, consulte o seguinte.
  Propriedades (Conexão FTP)