# Transferindo um projeto pela primeira vez

Hide Show

1. Ao utilizar a Série SP5000 Power Box, Série SP5000X ou Série GP-4100
2. Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)
3. Ao usar a Série ST6000 ou Série STM6000 (Exceto STM-6B00D)
4. Ao utilizar o STM-6B00D
5. Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

## Ao utilizar a Série SP5000 Power Box, Série SP5000X ou Série GP-4100

Por padrão de fábrica, o sistema GP-Pro EX é instalado. O sistema GP-Pro EX é convertido para BLUE quando um arquivo de projeto BLUE é transferido.

Os seguintes métodos de transferência são suportados. Para procedimentos sobre cada método de transferência, consulte o link correspondente.

Transferindo um projeto por um cabo USB

Transferindo um projeto pela Ethernet

Importante:

- Uma vez que você transferir o arquivo de projeto BLUE para uma unidade de display, não é possível reverter a unidade de display de volta para executar arquivos de projeto GP-Pro EX.
- Para o SP-5B10 e SP-5700WCD ou SP-5B10 e SP-5800WCD, ao transferir o primeiro arquivo de projeto por Ethernet, use o endereço IP mostrado na tela da unidade de display.
- Se a versão do tempo de execução GP-Pro EX for 4.09.200 ou posterior e a chave de conexão está habilitada, o arquivo do projeto BLUE não poderá ser transferido. Da tela offline do GP-Pro EX, desmarque a caixa de seleção [Autenticar a chave de conexão ao transferir] antes de transferir o arquivo de projeto BLUE.

## Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

O aplicativo de runtime (BLUE Runtime) é instalado como padrão de fábrica.

O aplicativo de runtime deve ser habilitado antes de transferir um projeto.

Para ativar o aplicativo de runtime:

1. Ligue a unidade do display.

2. Clique duas vezes no atalho [Converter runtime] na área de trabalho.

3. Da caixa de diálogo [Confirmação], clique em [OK].
   Após a reinicialização, uma tela de configuração pré-instalada (Tela de boas-vindas) é exibida.
4. Toque no botão [Configuração de HW].
5. Toque no botão [Desligar].
6. Reiniciar o aplicativo de runtime com privilégios de administrador. No menu Programa, clique em [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].
7. Toque no botão para a opção de transferência correspondente.
8. Siga as instruções na tela para transferir o arquivo do projeto.
   - Transferindo um projeto pela Ethernet com o IPsec
   - Transferindo um projeto por um cabo USB
   - Transferindo um projeto com o sistema de arquivos
   - Transferindo um projeto pela Ethernet

## Ao usar a Série ST6000 ou Série STM6000 (Exceto STM-6B00D)

Por padrão de fábrica, este modelo possui uma tela de configuração pré-instalada (Tela de boas-vindas) para transferências de arquivos de projeto e conexões de rede.

Depois de ligar a energia, a Tela de boas-vindas é exibida.

Toque no botão para a opção de transferência correspondente.
Siga as instruções na tela para transferir o arquivo do projeto.

- Transferindo um projeto pela Ethernet com o IPsec
- Transferindo um projeto por um cabo USB
- Transferindo um projeto com o sistema de arquivos
- Transferindo um projeto pela Ethernet

## Ao utilizar o STM-6B00D

Por padrão de fábrica, este modelo possui uma tela de configuração pré-instalada (Tela de boas-vindas) para transferências de arquivos de projeto e conexões de rede, mas você não pode usar a Tela de boas-vindas porque este modelo não possui um módulo de exibição.

### Configurações de fábrica

Use as seguintes configurações padrão de fábrica para transferir um arquivo de projeto.

Configuração | Valor de configuração
Pro-face Connect | Habilitar
Web Viewer | Ativado
Download de Ethernet | Habilitar
Ethernet 1 | Endereço IP | 192.168.219.81
Máscara de subrede | 255.255.255.252
Ethernet 2 | Endereço IP | 192.168.220.81
Máscara de subrede | 255.255.255.252

### Opções de transferência suportadas

Ao transferir um projeto para este modelo, os seguintes métodos de transferência são suportados.

- Transferindo um projeto por um cabo USB
- Transferindo um projeto pela Ethernet
- Transferindo um projeto com o sistema de arquivos

#### Transferindo um projeto por um cabo USB

Para o procedimento sobre este método de transferência, consulte o link a seguir.

Transferindo um projeto por um cabo USB

#### Transferindo um projeto pela Ethernet

Ao conectar o PC e este modelo usando o Cabo Ethernet, modifique os endereços IP no PC da seguinte forma.

Porta Ethernet utilizada neste lado do modelo | Endereço IP do PC
Porta Ethernet 1 | 192.168.219.82
Porta Ethernet 2 | 192.168.220.82

Para o procedimento sobre este método de transferência, consulte o link a seguir.

Transferindo um projeto pela Ethernet

Importante:

- Para transferir um arquivo de projeto sem usar uma tela, [Download de Ethernet] é habilitado por padrão de fábrica. Recomendamos desativar [Download de Ethernet] para operações normais. [Download de Ethernet] é substituído pela configuração [Sempre permitir transferência via Ethernet] em um projeto transferido. Por padrão, [Sempre permitir transferência via Ethernet] está desativado. Uma vez que [Download de Ethernet] é substituído e desativado, o aplicativo Web Viewer é necessário para operações de tela ao transferir um projeto via Ethernet.
- Ao transferir um projeto pela Ethernet, conecte este modelo e o PC em uma conexão ponto à ponto.

#### Transferindo um projeto com o sistema de arquivos

Ao transferir um projeto com o sistema de arquivo, você precisa usar a Tela de boas-vindas.

Você pode operar a Tela de boas-vindas a partir de um cliente Web Viewer. Para obter informações sobre Web Viewer, consulte o seguinte.

Visão geral do BLUE Web Viewer e fluxo de trabalho de desenvolvimento

Importante:

- Para operar a Tela de boas-vindas de um cliente Web Viewer, a [Configuração de segurança] do Web Viewer é desativado por padrão de fábrica. Recomendamos a habilitação da [Configuração de segurança] em operações normais. [Configuração de segurança] é substituída pela configuração em um projeto transferido. Por padrão, [Configuração de segurança] está habilitado.
- A operação da Tela de boas-vindas precisa ser uma conexão ponto à ponto entre este modelo e o cliente Web Viewer.

Ao conectar-se de um cliente, digite a seguinte URL em seu navegador da web.

Porta Ethernet | URL
Ethernet 1 | http://192.168.219.81:8082/webviewer/index.html
Ethernet 2 | http://192.168.220.81:8082/webviewer/index.html

Para o procedimento sobre este método de transferência, consulte o link a seguir.

Transferindo um projeto com o sistema de arquivos

## Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT

O aplicativo de runtime (BLUE Runtime) deve ser instalado antes de transferir um projeto. Para obter informações sobre instalação, consulte o seguinte.

Configurações do aplicativo de runtime

Após a instalação, inicie o aplicativo de runtime com direitos de administrador.

1. No menu Programa, clique com o botão direito do mouse [BLUE Runtime] e selecione [Executar como administrador].

   Observação: Se você não puder selecionar [Executar como administrador], favor entrar em contato com seu administrador do sistema.

2. Toque no botão para a opção de transferência correspondente.
3. Siga as instruções na tela para transferir o arquivo do projeto.
   - Transferindo um projeto pela Ethernet com o IPsec
   - Transferindo um projeto por um cabo USB
   - Transferindo um projeto com o sistema de arquivos
   - Transferindo um projeto pela Ethernet

### Configurando manualmente a Permissão de comunicação

Antes de transferir um arquivo de projeto sobre Ethernet, definir as configurações de permissão de comunicação.

1. Na janela [Painel de controle] do Windows, selecione [Sistema e Segurança] → [Permitir um aplicação através do firewall do Windows].
2. Clique em [Alterar configurações]→[Permitir outra aplicação].
3. Clique em [Procurar], e selecione o seguinte arquivo exe. Após selecionar o arquivo exe, clique em [Adicionar] e o arquivo exe é adicionado à lista [Aplicações e recursos permitidos]. Execute esta operação uma de cada vez.
   (Pasta de instalação do aplicativo de runtime)\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe
   (Pasta de instalação do aplicativo de runtime)\BLUE Runtime\Bin\ITargetManager.exe
4. Para cada arquivo exe adicionado, defina seu perfil de rede selecionando ou desmarcando as caixas de seleção Privado/Público/Domínio.

5. Clique em [OK].