# Propriedades (Grupo de alarmes)

[Rótulo LoLo] / [Rótulo Lo] / [Rótulo Hi] / [Rótulo HiHi]
Insira o rótulo que é exibido na coluna [Tipo de alarme] do objeto de Sumário de alarmes. Você pode definir um rótulo para cada tipo de alarme (LoLo/Lo/Hi/HiHi).
Observação: Ir para [Explorador de projeto]→[Alarmes/Eventos]→[Todos os alarmes]→[Grupo de alarmes]→[Alarme de bool] ou [Alarme de nível], e defina o tipo de alarme com a propriedade [Tipo de alarme] na tela Propriedades. Ao inserir caracteres que não correspondam ao Texto do idioma, selecione o idioma apropriado na configuração de fonte dos objetos onde os caracteres serão exibidos. Ao usar o Texto do idioma, selecione o idioma no editor Tabela de idiomas. Para obter informações sobre idiomas suportados, consulte o seguinte. Idiomas de exibição suportados Suporte de vinculação de dados: Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Texto da tabela de idiomas] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Rótulo ativo] / [Rótulo Reconhecer] / [Rótulo RTN] / [Rótulo UNACK]
Insira o rótulo que é exibido na coluna [Status do alarme] do objeto de Sumário de alarmes. Você pode definir um rótulo para cada status de alarme (Ativo/ ACK/RTN/UNACK). Observação: Ao inserir caracteres que não correspondam ao Texto do idioma, selecione o idioma apropriado na configuração de fonte dos objetos onde os caracteres serão exibidos. Ao usar o Texto do idioma, selecione o idioma no editor Tabela de idiomas. Para obter informações sobre idiomas suportados, consulte o seguinte. Idiomas de exibição suportados
Suporte de vinculação de dados: Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Texto da tabela de idiomas] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Parâmetro]
Defina um parâmetro para o grupo de alarmes. Quando o grupo de alarme associado é selecionado em um objeto Sumário de alarme, o parâmetro definido é salvo na propriedade de origem do objeto Sumário de alarme (SelectedParameter). Usando este mecanismo, você pode realizar qualquer operação quando um grupo de alarme é selecionado. Definir intervalo de valores: 0 - 65535
Observação: Quando a configuração é uma duplicata do alarme [Parâmetro], a configuração [Parâmetro] do alarme tem prioridade. Para obter informações sobre a propriedade de origem (SelectedParameter), consulte o seguinte. SelectedParameter Para dar exemplos, consulte o seguinte. Usando parâmetros para exibir telas

[Comportamento de Alarme]
Selecione o comportamento de alarme. [ACK Opcional]: A transição de alarmes entre os estados Ativo, Reconhecido e Retornar ao Normal (RTN). O reconhecimento de alarmes é opcional. [ACK Obrigatório]: A transição de alarmes entre os estados Ativo, Reconhecido, Não reconhecido e Retornar ao Normal (RTN). O reconhecimento de alarmes é obrigatório antes que possa entrar no estado Retornar ao Normal (RTN).
Observação: Para selecionar [ACK Obrigatório], na janela de propriedade [Todos os alarmes], defina a propriedade [Comportamento de status Hi/Lo] para [Permaneça ativo no HiHi/LoLo]. [Comportamento de status Hi/Lo] Para informações sobre a transição entre os estados de alarme, consulte o seguinte. A transição entre Estados de alarme