# Executando desligamento e reinicialização do Runtime

- Desligar
- Reboot

## Desligar

O seguinte ocorre quando você executa o desligamento.

- Se o script for configurado com o trigger de aplicação de runtime [Stop], a operação especificada é executada.
- A comunicação com dispositivos externos é interrompida.
- A aplicação de runtime termina.
- Ao utilizar modelos diferentes da Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC , ou PC/AT, a unidade do display é desligada.

Observação: Ao utilizar modelos diferentes da Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC , ou PC/AT, para ligar após a unidade do display é desligada, desconecte o cabo de alimentação e reconecte novamente.

Para desligar o runtime, execute um dos seguintes passos:

- Abra a tela de Configuração de hardware e toque no botão [Shutdown].

- Execute o script (operação [Shutdown] da aplicação de runtime).
  (Exemplo)

- Para Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT, clique no [x] no canto superior direito do aplicativo de runtime.

## Reboot

O seguinte ocorre quando você executa a reinicialização.

- Se o script for configurado com o trigger de aplicação de runtime [Stop], a operação especificada é executada.
- A comunicação com dispositivos externos é interrompida.
- A aplicação de runtime termina e é reiniciado.

Para reiniciar o runtime, execute um dos seguintes passos:

- Abra a tela de Configuração de hardware e toque no botão [Reboot].

- Execute o script (operação [Reboot] da aplicação de runtime).

(Exemplo)