# Inserindo dados ao objeto com leitor de código de barras USB

Os dados lidos por um leitor de código de barras USB podem ser inseridos em uma variável inteira (Var1) usando um objeto de campo numérico.

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar leitor de código de barras USB
3. Configurar peças

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) seguinte(s) variável(eis).

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Endereço do dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400001

## Adicionar leitor de código de barras USB

### Explorador de projeto : [Target01] ➞ [Acessórios]

Adicionar o seguinte leitor de código de barras USB.

#### Propriedades do leitor de código de barras USB:

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Salvar dados em] | [Objetos]
[Key Code] | [English 101]

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto de exibição numérica (Nome: NumericDisplay1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var1
[Habilitar Modo de entrada] |
[Usar teclado] |