# Como funcionam os alarmes

Estrutura dos dados de alarme

Fluxo de trabalho do alarme

Sobre alarmes salvos

A transição entre Estados de alarme

## Estrutura dos dados de alarme

Existem dois tipos de alarmes, Alarme de bool e Alarme de nível, para os quais você pode configurar uma variável para monitorar, mensagem para exibição, severidade e assim por diante.

Tipo | Descrição | Tipos de dados de variáveis disponíveis
Alarme de bool | O alarme ocorre dependendo do valor ON ou OFF da variável que é monitorada. | BOOL
Alarme de nível | O alarme ocorre dependendo do valor armazenado da variável que é monitorada. | SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL.

Você pode exibir os alarmes por grupos de alarme em objetos de sumário de alarme.

Observação:

- Para o número de grupos de alarme que você pode criar, consulte o seguinte.
  Modelo/recurso suportado
- Os valores das variáveis externas são atualizados com base no intervalo da taxa de digitalização. Quando uma variável externa é configurada com um alarme, e o intervalo da taxa de digitalização é muito longo, pode haver um atraso considerável de tempo de quando um alarme é gerado pelo dispositivo externo, até quando o alarme é exibido no objeto de sumário de alarme. Para obter informações sobre taxas de digitalização, consulte o seguinte.
  Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)
- Para informações sobre o objeto de sumário de alarme, consulte o seguinte.
  Exibir alarmes

## Fluxo de trabalho do alarme

1. No software de edição de tela, crie um alarme.

   Observação: Ao usar a função de importação/exportação, você pode usar o Excel ou outras ferramentas de planilha para editar alarmes. Para obter detalhes, consulte o seguinte.

   Exportar e importar alarmes

2. Transferir o projeto para a unidade do display.

3. Verifique as informações de alarme de alarmes ativos no objeto de sumário de alarme e toque no interruptor [REC].
   As informações no objeto de sumário de alarme são atualizadas (alteradas para reconhecidas).

4. Quando o valor da variável monitorada volta ao normal, as informações no objeto de sumário de alarme são atualizadas (alteradas para recuperadas).

## Sobre alarmes salvos

Os alarmes são salvos no campo definido [Salvar em].

[Salvar em] | Descrição
[Memória de backup] | Os dados são armazenados na memória de backup da unidade do display (SRAM).
[Cartão SD] | Os dados são armazenados no cartão SD da unidade do display.
[Armazenamento USB] | Os dados são armazenados no armazenamento USB da unidade do display.

Os alarmes são salvos em formato binário.

Você pode verificar os dados do explorador de projeto clicando em [Arquitetura do sistema] e selecionando [Todos os alarmes].

Para o cálculo do tamanho dos dados, consulte o seguinte.

Calculando o tamanho dos dados para salvar

Você pode selecionar a seguir sobre como operar depois de atingir o especificado [Número máximo de registros].

- Parar registro
- Substituir dados antigos

## A transição entre Estados de alarme

Dependendo da configuração na propriedade [Comportamento de Alarme], o status do alarme transita entre três estados ([ACK Opcional]) ou quatro estados ([ACK Obrigatório]).

- 3 estados ([ACK Opcional]): A transição entre os estados Ativo, Reconhecido e Retornar ao Normal (RTN), e o Reconhecimento de alarmes é opcional.
- 4 estados ([ACK Obrigatório]): A transição entre os estados Ativo, Reconhecido, Não reconhecido e Retornar ao Normal (RTN). O reconhecimento de alarmes é obrigatório antes que possa entrar no estado Retornar ao Normal (RTN).

Observação: Para informações sobre a propriedade [Comportamento de Alarme], consulte o seguinte.

[Comportamento de Alarme]