# O LED de status da unidade de display

Hide Show

1. Série STM6000
2. Série ST6000
3. Série SP5000, Série SP5000X

Observação: Para obter informações sobre o LED de status da série IPC, consulte o manual de hardware.

## Série STM6000

Cor | Indicador | Operação
Verde | LIGADO | Em operação
Piscando (repetir ON por 1,2 segundos e OFF por 0,4 segundos) | STM-6B00D: Erro de sistema recuperável (por exemplo, erro de comunicação)*1*2
Piscando (repetir ON e OFF a cada 0,4 segundos) | STM-6B00D: Transferência de arquivo de projeto
Piscando (após OFF por 2,8 segundos, repetir 5 vezes ON e OFF a cada 0,4 segundos) | STM-6B00D: Erro de sistema irrecuperável (por exemplo, erro de comando de gravação)*1
Piscando uma vez a cada 5 segundos | Luz de fundo DESLIGADA (Modo espera)
Laranja | Piscando | Software inicializando ou em Modo de recuperação
Vermelho | LIGADO | A energia está LIGADA.
Flash duplo | Erro de conexão do Módulo de exibição
– | DESLIGADO | A energia está DESLIGADA.

*1 Para obter mais informações sobre mensagens de erro, consulte o seguinte.

Lista de mensagens de erro

*2 Quando o erro é recuperado, o piscar termina.

## Série ST6000

Cor | Indicador | Operação
Verde | LIGADO | Em operação
Piscando uma vez a cada 5 segundos | Luz de fundo DESLIGADA (Modo espera)
Laranja | Piscando | Software inicializando ou em Modo de recuperação
Vermelho | LIGADO | A energia está LIGADA.
– | DESLIGADO | A energia está DESLIGADA.

## Série SP5000, Série SP5000X

Cor | Indicador | Operação
Verde | LIGADO | Em operação
Laranja | Piscando | Software inicializando ou em Modo de recuperação
Vermelho | LIGADO | A energia está LIGADA.
Vermelho/Verde | Alternando | Erro de conexão do Módulo de exibição
Laranja/Vermelho | Alternando | SP-5B10, SP-5B90: Erro de inicialização do cartão SD
– | DESLIGADO | A energia está DESLIGADA.