# Criando um interruptor de operação atrasada

Se o interruptor for pressionado continuamente por um tempo definido (por exemplo, 3 segundos), o bit especificado será LIGADO. Isto é útil na prevenção de entradas acidentais.

Se você remover o dedo do interruptor antes que ele seja ativado, a ação do Interruptor será desativada.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças
3. Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | [BOOL]

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1):

Valor padrão

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

#### Objeto de interruptor (Nome: Switch1) script:

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Operações] ➞ [Alterar valor] ➞ [Alterar valor Bool]
3 | [Valores] ➞ [Variável]
4 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]