# Duplicação de variáveis

Ao projetar seu projeto, você pode querer várias cópias de variáveis similares. Use [Duplicar] para criar várias cópias de uma variável.

Observação: Os elementos de matriz, elementos de estrutura e variáveis de link do símbolo não podem ser duplicados.

1. Da janela [Explorador de projeto], ir para [Variáveis] ➞ [Todas as variáveis] para visualizar as variáveis do projeto.
   Observação: Ao duplicar variáveis locais, acesse a tela ou o conteúdo e selecione [Variáveis] na lista suspensa para visualizar as variáveis locais.
2. Selecione a variável que você deseja duplicar.
3. A partir da barra de ferramentas clique no ícone Duplicar e a caixa de diálogo [Duplicar] aparece.
4. Defina [Duplicar configurações] e clique em [Próximo].

   Propriedade | Descrição
   [Número de duplicados] | Especifique o número (1...500) de variáveis duplicadas a criar.

5. Configure a [Cópia #1 Endereço do dispositivo/Incremento] e clique em [Próximo]. Uma tabela lista as configurações [Propriedade de endereço/origem] na variável que será duplicada.
   Observação:
   - Se o endereço do dispositivo for um valor de string, como um nome de símbolo, o mesmo endereço do dispositivo é usado em variáveis duplicadas.
   - Por exemplo, configurações de [Cópia #1 Endereço do dispositivo/Incremento] na tabela, consulte o seguinte.
     Exemplo de configurações de incrementos de endereço
   - A configuração de endereço de incremento não está disponível para duplicar variáveis locais.
   - Na caixa de diálogo [Duplicar], você pode clicar em [Voltar] para ir para a tela anterior ou clicar em [Reiniciar] para voltar para a caixa de diálogo inicial.

## Exemplo de configurações de incrementos de endereço

Nome da variável | Tipo de fonte | Propriedade de endereço/origem | Cópia #1 Endereço do dispositivo/Incremento | Copiar#1 | Copiar#2
Var1.Value | Interno | Var2.Value | Var+5.Value | Var 7.Value | Var 12.Value
Var100.Value | Schneider Modbus | 40001 | 40003 | 4000 3 | 4000 5

Observação:

Se novas variáveis precisam ser criadas com o comando [Duplicar], a tela que segue as configurações de endereço do incremento lista as configurações de endereço do dispositivo. Para obter informações, consulte o seguinte.

Duplicar endereços de dispositivo