# Notas de uso da unidade do display

Hide Show

1. Notas sobre a conexão à Ethernet
2. Ao utilizar a Série SP5000 Power Box, Série SP5000X
3. Ao usar a Série STM6000 (Exceto para STM-6B00D)
4. Ao utilizar o STM-6B00D
5. Ao usar a Série GP-4100
6. Precaução no painel de toque

## Notas sobre a conexão à Ethernet

- Ao se comunicar através de uma conexão Ethernet, a comunicação pode não ser possível, dependendo da configuração do dispositivo de destino. Se a comunicação não for possível, tente o seguinte:

- Se você estiver diretamente conectado ao dispositivo de destino através de um cabo Ethernet, use um switch Ethernet.
- Corresponder as configurações [Auto Negotiation], [Speed Setting] e [Duplex Setting] com o dispositivo de destino.
  Você pode alterar estas configurações na tela de configuração de hardware.
  Definir as configurações de Ethernet

## Ao utilizar a Série SP5000 Power Box, Série SP5000X

- Você não pode usar o Web Server e o Web Viewer simultaneamente.

## Ao usar a Série STM6000 (Exceto para STM-6B00D)

- Certifique-se de fornecer energia a partir do cabo de alimentação ao utilizar a unidade do display, incluindo a transferência. Mesmo que a energia não seja fornecida pelo cabo de alimentação, quando a unidade do display e o PC são conectados com o cabo de transferência USB, o LED de status da unidade do display fica verde, mas nada é exibido na tela da unidade do display.

- Certifique-se de usar o STM-6200WAD / STM-6400WAD com o módulo de exibição anexado. Se você ligar a energia com o módulo de exibição desconectado, o LED de status pisca em vermelho duas vezes e o bip toca duas vezes. Se isso acontecer, anexe o módulo de exibição e a unidade do display será automaticamente reiniciada.
  Além disso, NÃO utilize o STM-6200WAD / STM-6400WAD com um módulo de exibição de tamanho diferente anexado. Se você anexar um módulo de exibição de tamanho diferente, o LED de status pisca em vermelho duas vezes e se repete, o bip toca duas vezes e se repete, e a seguinte mensagem de erro é exibida.
  Mensagem de erro:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## Ao utilizar o STM-6B00D

- Para monitorar e operar a tela, use o BLUE Web Viewer. O BLUE Web Viewer é ativado por padrão de fábrica.
  Visão geral do BLUE Web Viewer e fluxo de trabalho de desenvolvimento

- Certifique-se de fornecer energia a partir do cabo de alimentação ao utilizar a unidade do display, incluindo a transferência. Mesmo que a energia não seja fornecida pelo cabo de alimentação, quando a unidade do display e o PC são conectados com o cabo de transferência USB, o LED de status da unidade do display fica verde, mas nada é exibido na tela da unidade do display.

- Ao anexar um módulo de exibição ao STM-6B00D, use o mesmo módulo de exibição configurado no software de edição de tela. Se você anexar um módulo de exibição de tamanho diferente, o LED de status pisca em vermelho duas vezes e se repete, o bip toca duas vezes e se repete, e a seguinte mensagem de erro é exibida.
  Mensagem de erro:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### Erro do sistema

O LED pisca em verde quando há erros no sistema. Para obter mais informações sobre mensagens de erro, consulte o seguinte.

Lista de mensagens de erro

## Ao usar a Série GP-4100

- Como os modelos da Série GP-4100 não são equipados com memória de backup, parte da memória interna é usada como área de backup. Os documentos do usuário referem-se a essa área como "memória de backup virtual". Os dados na memória de backup virtual, assim como a memória de backup, são preservados mesmo quando a Série GP-4100 é desligada usando uma operação de Aplicativo de runtime ou de Configuração de Hardware. Mas quando a Série GP-4100 é desligada usando qualquer operação diferente da operação de Aplicativo de runtime ou tela de Configuração de hardware, os seguintes dados são perdidos:

- Valores de variáveis de retenção
- Registro de alarmes
- Registro de dados

Aplicativo de runtime

Executando desligamento e reinicialização do Runtime

- Para os modelos da Série GP-4100, as versões disponíveis do BLUE variam de acordo com a SV (versão do software) da unidade de display. Verifique na tabela abaixo as versões do BLUE. Verifique a etiqueta do produto na unidade de display do SV.

  | BLUE Versão 3.4 ou anterior | BLUE Versão 3.4 Service Pack 1 Versão 3.5
  SV 3.0 ou posterior | - |
  SV 2.0 ou anterior |  |

Se um projeto for transferido para uma unidade de display que não pode utilizá-lo, aparecerá a mensagem de erro SYS00003 ou a seguinte mensagem:

[O terminal não é um dispositivo Pro-face HMI válido]

## Precaução no painel de toque

- Na Série SP5000 Power Box e Série SP5000X, se você desligar a energia e voltar a ligar a energia imediatamente, a mensagem de erro abaixo poderá aparecer. Se ver esta mensagem, desligue a energia, aguarde pelo menos 10 segundos, e volte a ligá-la.
  Mensagem de erro: Falha na inicialização do driver do painel de toque.
  Se seguir estas etapas não resolver o problema, ou se você ver esta mensagem em outra unidade de display, entre em contato com o suporte ao cliente.