# Lista de portas TCP usadas pela unidade de display

Esta é uma lista das portas TCP que são usadas pela unidade de display, seus drivers e utilitários subordinados e outros programas relacionados.

Recurso | Porta | Configurável
Transferindo um projeto | 3320 3321 8050 | -
Servidor Web Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
Servidor OPC-UA | 48010 |
Objeto de navegador da Web | Depende da URL a ser exibida. |
Conexão FTP (Sessão de controle) | 21 990 |
Conexão FTP (Sessão de dados (modo ativo)) | Usa a porta configurada pelo sistema operacional. | -
Conexão FTP (Sessão de dados (modo passivo)) | Usar a porta configurada no servidor FTP. | -