# Calibração do painel de toque

Você pode fazer a calibração para um painel de toque analógico.

Para calibrar:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. Toque o botão [...] no lado direito do campo [Touch].
3. Toque o botão no campo [Calibration]. A calibração é iniciada e um cursor de mira aparece no canto superior esquerdo da tela.
4. Toque na mira. A mira desaparece e a próxima mira aparece. Quando todas as quatro miras forem tocadas, a calibração será concluída com sucesso.

   Observação: Você precisa tocar no centro da mira. Se você tocar em qualquer outro local, a entrada será considerada um erro e a calibração não serão concluída com sucesso.