# Propriedades (Conexão FTP)

## Básico

[ID]
Exibe o ID da conexão FTP. Faixa de valores: 1 - 999

[Criptografia]
Selecione o método de criptografia usado na comunicação com o servidor FTP: [FTP implícito sobre TLS]: A comunicação criptografada começa quando você se conecta ao servidor FTP. [FTP explícito sobre TLS]: Após conectar-se ao servidor FTP, a unidade de display envia uma solicitação de criptografia para iniciar a comunicação criptografada. [Usar FTP simples (inseguro)]: Comunicação sem criptografia de dados. Observação: [FTP implícito sobre TLS] é recomendado. Se [FTP explícito sobre TLS] ou [Usar FTP simples (inseguro)] estiver selecionado, esta propriedade exibirá um status de aviso, bem como um aviso na janela de erro. Quando você seleciona [Usar FTP simples (inseguro)], as propriedades abaixo da propriedade [Validar certificado] são ocultas.

[Endereço IP do servidor]
Define o endereço IP do servidor FTP ao qual se conectar. Faixa configurável: 0.0.0.0 - 255.255.255.255 Observação: Use um servidor FTP e endereço IP confiável.

[Número da porta]
Defina o número da porta do servidor FTP para conectar usando um dos métodos de criptografia abaixo, conforme selecionado no campo [Criptografia]. FTP implícito sobre TLS:990 FTP explícito sobre TLS:21 Usar FTP simples (inseguro): 21 Faixa configurável: 1 - 65535

[Tempo esgotado (seg)]
Define o tempo, em segundos, para aguardar uma resposta do servidor FTP. Se não houver resposta dentro do tempo definido, a comunicação FTP será encerrada. Faixa configurável: 3 - 120

[Retomar]
Selecione a caixa de seleção para retomar a transferência de arquivos do ponto em que ela foi interrompida por um erro de comunicação. Limpar a caixa de seleção para transferir arquivos do início após um erro de comunicação.

[Repetir]
Define o número de vezes que a unidade de display retransmite um comando quando não há resposta do servidor FTP. Faixa configurável: 0 - 10

[Repetir Intervalo (100 ms)]
Define o intervalo de tempo, em unidades de 100 milissegundos, após o qual a unidade de display retransmite os comandos. Faixa configurável: 1 - 100

[Tipo de login]
Selecione o formato das informações da conta usadas para fazer login no servidor FTP: [Normal]: Faça login no servidor FTP usando seu nome de usuário e senha. [Anônimo]: Faça login no servidor FTP com o nome de usuário "anônimo" e a senha "convidado". Observação: Se [Anônimo] estiver selecionado, esta propriedade exibirá o status do aviso de segurança, bem como um aviso de segurança na janela de erro. Selecione [Anônimo] para ocultar os campos [Nome do usuário] e [Senha].

[Nome do usuário]
Defina um nome do usuário, com até 512 caracteres, para fazer login no servidor FTP. Observação: Se em branco, a janela de erro exibirá um erro.

[Senha]
Defina uma senha, com até 512 caracteres, para fazer login no servidor FTP.

[PASV]
Selecione a caixa de seleção para comunicação FTP em modo passivo. Limpar a caixa de seleção para comunicação FTP em modo ativo.

[Validar certificado]
Selecione se a unidade de display verifica o certificado quando se conecta ao servidor FTP. [Validar]: Valida o certificado. [Ignorar]: Ignora a validação do certificado. Observação: Selecione [Ignorar] e os avisos serão exibidos na janela de erro.

[Certificado de raiz]
Selecione o arquivo do certificado de raiz. Somente arquivos "*.cer" (formato PEM) são suportados.