# Configurações do terminal

Ocultar Mostrar

1. Terminal
2. FTP

## Terminal

Propriedade | Descrição | Tipo de dados | Valor mínimo | Valor máximo | Leitura | Gravação
DateAndTime.Date | Armazena a data no terminal.*1 | Data | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Time | Armazena a hora no terminal.*1 | Hora do dia | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.DateTime | Armazena a data e a hora no terminal.*1 | DateAndTime | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Year | Armazena o ano no terminal.*1 | Integer | 1970 | 2037 |  |
DateAndTime.Month | Armazena o mês no terminal.*1 | Integer | 1 | 12 |  |
DateAndTime.Day | Armazena a data no terminal.*1 | Integer | 1 | 31 |  |
DateAndTime.Hour | Armazena as horas no terminal.*1 | Integer | 0 | 23 |  |
DateAndTime.Minute | Armazena os minutos no terminal.*1 | Integer | 0 | 59 |  |
DateAndTime.Second | Armazena os segundos no terminal.*1 | Integer | 0 | 59 |  |
DateAndTime.DayOfTheWeek | Armazena o dia da semana no terminal. | Integer | 0 | 6 |  | -
Preferences.ScreenID | Armazena a ID da tela atual. | Integer | 1 | 9999 |  |
Preferences.ScreenDescription | Armazena a descrição da tela atual. Observação: Para usar os dados em runtime, ative a propriedade [Preferências] - [Descrição da tela de transferência] para Target01. | String | - | - |  | -
Preferences.ColorSetID | Armazena o conjunto de cores do tema do projeto.
1 | Azul escuro
2 | Azul claro
3 | Verde claro
4 | Verde simples
5 | Prata escuro
6 | Alarme
7 | Teste
8 | Universal
9 | Plasma
10 | Alto contraste
| Integer | 1 | 1000 |  |
Preferences.Brightness | Armazena o brilho do painel de toque. Faixa:
Série GP-4100 Série ST6000 Série STM6000 | 0 a 15 (0 é brilhante).
Série SP5000 Power Box Série SP5000X | 0 a 100 (0 é brilhante).
(Exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.LanguageID | Armazena a ID atual do idioma Consulte o editor de Tabela de idiomas para obter a lista de idiomas e IDs associados. |  |  |  |  |
Preferences.BacklightOff | Se você definir essa propriedade como LIGADA, a luz de fundo do painel de toque será desativado. (Exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.USBStorage.Status | Exibe o status da memória USB. (Exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SDCard.Status | Exibe o status do cartão SD. (Apenas Série SP5000 Power Box) |  |  |  |  |
Preferences.SystemKeypad.Status | Exibe o status do teclado do sistema. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.UserManagement | Armazena a configuração para manter ou substituir as configurações de gerenciamento de dados do usuário durante a transferência do Sistema de arquivos. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.EthernetSettings | Armazena a configuração para manter ou substituir as configurações Ethernet durante a transferência do Sistema de arquivos. (Modelos suportados por Ethernet exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SerialNumber | Exibe o número de série da unidade do display. (Apenas Série ST6000, Série STM6000 e Série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.FileManagement.Status | Exibe o status do gerenciamento de arquivos. Quando copiar e colar está em operação, o valor desta propriedade é LIGADO. (Exceto a série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.ConnectedClients | Exibe o número de clientes Web Viewer conectados ao servidor HMI (Unidade do display). (Exceto a série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.RemainedLockoutSeconds | Um cliente Web Viewer está interagindo com o HMI e portanto, bloqueando outros clientes. Depois que o cliente estiver ocioso, esta propriedade conta o número de segundos até que o bloqueio seja liberado. (Exceto a série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader | Exibe o status da entrada de dados de um leitor de código de barras USB. O valor desta propriedade de origem é definido como ON quando os dados lidos por um leitor de código de barras USB são inseridos em uma variável. Depois que este valor de propriedade de origem é definido como ON, desligue-o manualmente para que possa confirmar a conclusão da próxima entrada. (Este valor de propriedade NÃO é DESLIGADO automaticamente) Conetar um leitor de código de barras USB |  |  |  |  |
Preferences.UWF.Status | Exibe o status do Windows® Filtro de Gravação Unificado (UWF). 0: UWF não está instalado ou o UWF está desabilitado. 1: UWF está habilitado (e o volume está protegido contra operações de gravação). (Apenas Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) Observação: Esta propriedade é atualizada na inicialização. Se o sistema operacional na unidade de display for Windows Embedded Standard 7, o valor desta propriedade pode não ser atualizado corretamente. |  |  |  |  |
Ethernet1.MACAddress | Exibe o endereço MAC para a porta Ethernet 1. (Modelos com porta Ethernet 1 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, PC/AT e modelos sem Ethernet) | String |  |  |  | -
Ethernet2.MACAddress | Exibe o endereço MAC para a porta Ethernet 2. (Modelos com porta Ethernet 2 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) | String |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4Address | Exibe o endereço IP da porta Ethernet 1. (Modelos com porta Ethernet 1 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, PC/AT e modelos sem Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4Address | Exibe o endereço IP da porta Ethernet 2. (Modelos com porta Ethernet 2 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4SubnetMask | Exibe a mascara de subrede da porta Ethernet 1. (Modelos com porta Ethernet 1 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, PC/AT e modelos sem Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4SubnetMask | Exibe a mascara de subrede da porta Ethernet 2. (Modelos com porta Ethernet 2 exceto a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC e PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
SecuritySettings.CurrentUserName | Exibe o nome de usuário atual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserGroupName | Exibe o nome do grupo atual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentSecurityLevel | Exibe o nível de segurança atual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.UserNameEnter | Defina o nome de usuário utilizado para o login. O valor de configuração é limpo após a operação de login. |  |  |  |  |
SecuritySettings.PasswordEnter | Defina a senha utilizada para o login. O valor de configuração é limpo após a operação de login. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay | Exibe o número de dias restantes até que você tenha que alterar a senha. |  |  |  |  |
SecuritySettings.AutoPopupDialog | Exibe a tela de login quando você toca em um objeto que tem um nível de segurança superior ao do usuário logado. |  |  |  |  |
SecuritySettings.ShowSecurityIcon | Exibe um ícone nos objetos que possuem um nível de segurança mais alto do que o usuário logado. |  |  |  |  |
SecuritySettings.LockStatus | Exibe o status do bloqueio. |  |  |  |  |
WebFunction.WebViewer.PageSettings.NodeName | Exibe o nome do nó do servidor Web Viewer. Você pode configurar o nome do nó na propriedade [Nome do nó]. [Nome do nó] (Exceto a série GP-4100) |  |  |  |  |

*1 Ao gravar na série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC ou PC/AT, opere com os direitos de usuário que permitem alterar a hora do sistema.

## FTP

Propriedade | Descrição | Tipo de dados | Valor mínimo | Valor máximo | Leitura | Gravação
Client.Status.ActiveClients | O número de sessões atualmente conectadas ao servidor FTP. | Integer | 0 | 1 |  | -
Connection[*].LastStatus Observação: * é o ID da conexão FTP. | Resultados das operações de [Gerenciamento de arquivos remoto] para cada conexão FTP. Consulte a lista de valores LastStatus abaixo para obter mais informações. Este valor é inicializado em 0 quando se executa a operação [Gerenciamento de arquivos remoto]. | Integer | - | - |  | -
Connection[*].Terminate Observação: * é o ID da conexão FTP. | Encerra à força a conexão FTP com o servidor. Alterar o valor de 0 (DESLIGADO) para 1 (LIGADO) força a conexão a terminar. Mesmo que você altere o valor de 1 para 0 no meio do encerramento forçado, o processo de encerramento não poderá parar. Este valor é inicializado em 0 quando se executa a operação [Gerenciamento de arquivos remoto]. | Bool | 0 | 1 |  |

### Lista de LastStatus valores

Valor | Conteúdo | Solução
1 | Login ou logout bem-sucedido. | -
100 | Falha no login. Não é possível acessar o servidor FTP. | Verifique o endereço do servidor FTP. Além disso, verifique o estado da rede.
110 | Falha no login. Falha na conexão SSL/TLS. | Verifique se o servidor FTP suporta FTPS. Verifique se a versão TLS do servidor FTP é compatível com a versão da unidade de display. Verifique se o conjunto de criptografia do servidor FTP é compatível com a versão da unidade de display. Confirme se SSL/TLS não está bloqueado no caminho da comunicação.
120 | Falha no login. A conexão SSL/TLS falhou. (O certificado de raiz é inválido.) | Verifique o conteúdo do arquivo do certificado de raiz e transfira novamente o projeto.
130 | Falha no login. Falha na conexão SSL/TLS. (Falha na validação do certificado.) | Verifique se o certificado do servidor está dentro do período de validade. Verifique se a data e a hora do sistema na unidade de display estão corretas. Verifique se o certificado no servidor FTP está correto.
160 | Falha no login. O nome de usuário ou a senha está incorreto ou expirou. | Verifique seu nome de usuário e senha.
200 | Falha ao copiar o arquivo do servidor FTP para a unidade de display. Erro no servidor. (Por exemplo, o arquivo especificado não existe) | Verifique o caminho do arquivo. Verifique também o arquivo no servidor FTP.
205 | Falha ao copiar arquivos da unidade de display para o servidor FTP. Erro no servidor. (Por exemplo, você não tem permissão de gravação.) | Verifique o caminho do arquivo. Verifique se o arquivo pode ser gravado no servidor FTP.
210 | Falha ao copiar arquivos do servidor FTP para a unidade de display. Erro de comunicação. (Por exemplo, a rede está desconectada.) | Verifique o status da rede e do servidor FTP.
215 | Falha ao copiar arquivos da unidade de display para o servidor FTP. Erro de comunicação. (Por exemplo, a rede está desconectada.) | Verifique o status da rede e do servidor FTP.
220 | Falha ao copiar arquivos do servidor FTP para a unidade de display. Erro da unidade do display. (Por exemplo, não há espaço suficiente para gravar.) | Verifique se você tem espaço suficiente para gravar. Verifique se o caminho para o arquivo em que você está gravando está correto. Verifique se o destino está protegido contra gravação.
225 | Falha ao copiar arquivos da unidade de display para o servidor FTP. Erro da unidade do display. (Por exemplo, o arquivo especificado não existe.) | Verificar se o arquivo de leitura existe. Verificar se o caminho do arquivo de leitura está correto.
230 | A operação do arquivo falhou. O número de arquivos excedeu 1000. | Verifique o número de arquivos de terminal especificados na operação [Gerenciamento de arquivos remoto].
300 | A transferência foi encerrada à força com a propriedade de origem [Terminate] da conexão FTP. | -
400 | Operação do arquivo falhou. Há um conflito de recursos. | Verifique se várias operações de [Gerenciamento de arquivos remoto] ou [Gerenciamento de arquivos] estão sendo executadas ao mesmo tempo.
410 | Operação do arquivo falhou. Uma operação de arquivo não suportada foi executada. | Verificar se a origem e o destino são o mesmo atributo (pasta ou arquivo). Verifique se o arquivo especificado está em um formato de arquivo suportado. Verifique se a pasta ou arquivo é um caminho absoluto.
420 | Operação do arquivo falhou. O armazenamento externo não existe. Observação: O código de erro 420 é exibido quando a unidade de display não é uma Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC ou PC/AT. O código de erro 220 ou 225 é exibido quando a unidade de display é uma Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC ou PC/AT. | Verifique se o armazenamento externo está instalado na unidade de display.