# Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit der Anzeigegeräts anpassen.

## Helligkeit

Gehen Sie vor wie folgt, um die Helligkeitsstufe einzustellen:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie über das Feld [Brightness] die Schaltflächen [+] oder [-], um die Helligkeit der Anzeige zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Hinweis:

Informationen zur Anzahl von Helligkeitsstufen erhalten Sie unter
Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

###

### Geben Sie den gewünschten Wert zur Anpassung der Helligkeit ein.

1. Zeichnen Sie auf dem Bildschirm ein Objekt numerische Anzeige.
2. Legen Sie die Eigenschaften wie folgt fest.

   Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
   [Funktion] | [Basis] | [Aktueller Wert] | [Plattform] [Quelleigenschaft]: [Preferences.Brightness]
   [Eingabemodus aktivieren] |
   [Detail] | [Eingangsbereich überschreiben] |
   [Eingangsminimum] | 0
   [Eingangsmaximum] | 100