# Konfigurieren des EcoStruxure Augmented Operator Advisor

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration des EcoStruxure Augmented Operator Advisor beschrieben.

Hinweis:

- Weitere Informationen zu Modellen, die en EcoStruxure Augmented Operator Advisor unterstützen, erhalten Sie unter:

  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen.

- Weitere Informationen über die Konfiguration von EcoStruxure Secure Connect Advisor finden Sie in folgenden Handbüchern:

  Handbuch | Link
  Kurzanleitung EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Benutzerhandbuch EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Benutzerhandbuch EcoStruxure Augmented Operator Advisor App | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Benutzerhandbuch EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE(deutsch), EN(englisch), FR(französisch), IT(italienisch), ES(spanisch), CN(chinesisch)

1. Wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] und klicken Sie auf [Treiber].

2. Klicken Sie im Fenster "Projekt-Explorer" auf der Symbolleiste auf [Treiber].
   → Ein Fenster "Treiber hinzufügen" wird geöffnet.

3. Wählen Sie aus der Liste [Hersteller] [Schneider Electric] aus und dann im [Treiber] den [EcoStruxure Augmented Operator Advisor], und klicken Sie auf [OK].

4. Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Basis], und konfigurieren Sie die Eigenschaften für den Treiber.

5. Klicken Sie in der Dokumentenansicht Systemarchitektur auf das Gerät. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. Wechseln Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Basis], und konfigurieren sie Portnummer und IP-Adresse des Geräts.