# Konfigurieren der FTP-Verbindungseinstellungen

Sie können die FTP-Verbindungen anzeigen und bearbeiten.

Hinweis: Informationen zu Modellen, die FTP-Verbindungen unterstützen, erhalten Sie unter:

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### So bearbeiten Sie die IP-Adresse des FTP-Servers:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Bildschirm Hardware-Konfiguration.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [FTP Connections] die Auslassungspunkte [...], um die konfigurierte FTP- Connection anzuzeigen.
3. Berühren Sie die IP-Adresse, um ein Tastenfeld anzuzeigen, in das Sie die neue IP-Adresse eingeben können.
4. Geben Sie die IP-Adresse ein und tippen Sie auf [Save and Reboot].

Hinweis:

- Legen Sie die Sicherheitsstufe für den Vorgang fest, der den Bildschirm Hardware-Konfiguration anzeigt.
- Stellen Sie sicher, dass FTP-Server und IP-Adresse vertrauenswürdig sind.
- Wenn Sie eine Projektdatei übertragen, wird die IP-Adresse des FTP-Servers mit dem Projektinhalt überschrieben.

### So kopnfigurieren Sie FTP-Verbindungen:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [FTP Connections] die Auslassungspunkte [...], um die konfigurierte FTP- Connection anzuzeigen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und tippen Sie auf [Save and Reboot].

Hinweis:

- Die folgenden Eigenschaften können auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration nicht aktualisiert werden.
  [Name], [ID], [Verschlüsselung], [Anmeldeart], [Zertifikat validieren]
- Informationen zu FTP-Verbindungseigenschaften erhalten Sie unter:
  Eigenschaften (FTP-Verbindung)