# Eigenschaften (Alarmgruppe)

[LoLo-Beschriftung] / [Lo-Beschriftung] / [Hi-Beschriftung] / [HiHi-Beschriftung]
Geben Sie die Beschriftung ein, die in der Spalte [Alarmtyp] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt wird. Sie können für jeden Alarmtyp eine Beschriftung festlegen (LoLo/Lo/Hi/HiHi).
Hinweis: Gehen Sie zu [Projekt-Explorer]→[Alarme/Ereignisse]→[Alle Alarme]→[Alarmgruppe]→[Bool-Alarm] oder [Niveau-Alarm], und legen Sie am Bildschirm Eigenschaften den Alarmtyp mit der Eigenschaft [Alarmtyp] fest. Bei Eingabe von Zeichen, die nicht mit dem Sprachtext übereinstimmen, wählen Sie die entsprechende Sprache in den Schrifteinstellungen der Objekte, in denen die Zeichen angezeigt werden sollen. Wählen Sie bei der Verwendung von Sprachtext die Sprache im Sprachtabellen-Editor aus. Informationen zu unterstützten Sprachen erhalten Sie unter: Unterstützte Anzeigesprachen Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Sprachtabellentext] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Aktiv-Beschriftung]/[ACK-Beschriftung] / [RTN-Beschriftung] / [UNACK-Beschriftung]
Geben Sie die Beschriftung ein, die in der Spalte [Alarmstatus] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt wird. Sie können für jeden Alarmstatus eine Beschriftung festlegen (Aktiv/ACK/ RTN/ UNACK). Hinweis: Bei Eingabe von Zeichen, die nicht mit dem Sprachtext übereinstimmen, wählen Sie die entsprechende Sprache in den Schrifteinstellungen der Objekte, in denen die Zeichen angezeigt werden sollen. Wählen Sie bei der Verwendung von Sprachtext die Sprache im Sprachtabellen-Editor aus. Informationen zu unterstützten Sprachen erhalten Sie unter: Unterstützte Anzeigesprachen
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Sprachtabellentext] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Parameter]
Parameter für die Alarmgruppe festlegen. Wenn die zugehörige Alarmgruppe in einem Objekt Alarmzusammenfassung ausgewählt ist, wird der festgelegte Parameter in der Quelleigenschaft (SelectedParameter) des Objekts Alarmzusammenfassung gespeichert. Mit diesem Mechanismus lässt sich bei Auswahl einer Alarmgruppe jede beliebige Operation ausführen. Einstellungen Wertebereich: 0 - 65535
Hinweis: Wenn die Einstellung ein Duplikat des Alarmparameters ist, hat die [Parameter]-Einstellung des Alarms Vorrang. Informationen zur Quelleigenschaft (SelectedParameter) finden Sie unter: SelectedParameter Einstellungsbeispiele erhalten Sie unter: Anzeige von Bildschirmen mit Hilfe von Parametern

[Alarmverhalten]
Wählen Sie das Alarmverhalten aus. [ACK optional]: Alarme wechseln zwischen den Zuständen „Aktiv“, „Quittiert“ und „Rückkehr zum Normalzustand“ (RTN). Das Quittieren von Alarmen ist optional. [ACK zwingend]: Alarme wechseln zwischen den Zuständen „Aktiv“, „Quittiert“, „Nicht quittiert“ und „Rückkehr zum Normalzustand“ (RTN). Das Quittieren von Alarmen ist für den Übergang in den Zustand Return-to-Normal (RTN) zwingend.
Hinweis: Um [ACK zwingend] auszuwählen, legen Sie im Eigenschaftsfenster [Alle Alarme] die Eigenschaft [Hi/Lo-Zustandsverhalten] auf [Bei HiHi/LoLo aktiv bleiben] fest. [Hi/Lo-Zustandsverhalten] Informationen über den Übergang zwischen den Alarmzuständen finden Sie unter: Der Übergang zwischen Alarmzuständen