# Eigenschaften (FTP-Verbindung)

## Basis

[ID]
Zeigt die ID der FTP-Verbindung an. Wertebereich: 1 - 999

[Verschlüsselung]
Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode für die Kommunikation mit dem FTP-Server: [Implicit FTP over TLS]: Die verschlüsselte Kommunikation beginnt, wenn Sie sich mit dem FTP-Server verbinden. [Explicit FTP over TLS]: Nach der Verbindung mit dem FTP-Server sendet das Anzeigegerät eine Verschlüsselungsanforderung, um eine verschlüsselte Kommunikation zu starten. [Einfaches FTP verwenden (unsicher)]: Kommunikation ohne Datenverschlüsselung. Hinweis: [Implicit FTP over TLS] wird empfohlen. Wenn [Explicit FTP over TLS] oder [Einfaches FTP verwenden (unsicher)] ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft einen Warnstatus sowie eine Warnung im Fehlerfenster an. Wenn Sie [Einfaches FTP verwenden (unsicher)] wählen, werden die Eigenschaften unterhalb der Eigenschaft [Gültiges Zertifikat] ausgeblendet.

[Server-IP-Adresse]
Legt die IP-Adresse des FTP-Servers fest, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Konfigurierbarer Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass FTP-Server und IP-Adresse vertrauenswürdig sind.

[Portnummer]
Legen Sie die Portnummer des FTP-Servers fest, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und verwenden Sie eine der unten aufgeführten Verschlüsselungsmethoden, die Sie im Feld [Verschlüsselung] auswählen. Implicit FTP over TLS: 990 Explicit FTP over TLS: 21 Einfaches FTP verwenden (unsicher): 21 Konfigurierbarer Bereich: 1 - 65535

[Time out (sec)]
Legt die Zeit in Sekunden fest, die auf eine Antwort des FTP-Servers gewartet wird. Erfolgt innerhalb der eingestellten Zeit keine Antwort, wird die FTP-Kommunikation abgebrochen. Konfigurierbarer Bereich: 3 - 120

[Fortsetzen]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Dateiübertragung ab dem Punkt wieder aufzunehmen, an dem sie durch einen Kommunikationsfehler unterbrochen wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Dateien nach einem Kommunikationsfehler von Anfang an zu übertragen.

[Wiederholen]
Legt fest, wie oft das Anzeigegerät einen Befehl erneut sendet, wenn keine Antwort vom FTP-Server erfolgt. Konfigurierbarer Bereich: 0 - 10

[Wiederholungsintervall (100 ms)]
Legt das Zeitintervall in 100-Millisekunden-Einheiten fest, nach dem das Anzeigegerät Befehle erneut sendet. Konfigurierbarer Bereich: 1 - 100

[Anmeldeart]
Wählen Sie das Format der Kontoinformationen, die für die Anmeldung beim FTP-Server verwendet werden: [Normal]: Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort beim FTP-Server an. [Anonym]: Melden Sie sich beim FTP-Server mit dem Benutzernamen „anonymous“ und dem Passwort „guest“ an. Hinweis: Wenn [Anonym] ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft den Sicherheitswarnstatus sowie eine Sicherheitswarnung im Fehlerfenster an. Wählen Sie [Anonym], um die Felder [Benutzername] und [Passwort] auszublenden.

[Benutzername]
Legen Sie einen Benutzernamen mit bis zu 512 Zeichen fest, mit dem Sie sich beim FTP-Server anmelden können. Hinweis: Wenn das Feld leer ist, wird im Fehlerfenster ein Fehler angezeigt.

[Passwort]
Legen Sie ein Passwort mit bis zu 512 Zeichen für die Anmeldung am FTP-Server fest.

[PASV]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für FTP-Kommunikation im passiven Modus. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für FTP-Kommunikation im aktiven Modus.

[Zertifikat validieren]
Legen Sie fest, ob das Anzeigegerät das Zertifikat überprüfen soll, wenn es eine Verbindung zum FTP-Server herstellt. [Validieren]: Validiert das Zertifikat. [Überspringen]: Überspringt die Zertifikatsüberprüfung. Hinweis: Wählen Sie [Überspringen], und die Warnungen werden im Fehlerfenster angezeigt.

[Stammzertifikat]
Wählen Sie die Stammzertifikatsdatei aus. Es werden nur „*.cer“-Dateien (PEM-Format) unterstützt.