# Übersicht

Wenn bei einer überwachten Variable ein Fehler auftritt (z.B. Änderung von AN/AUS oder Variable außerhalb des gültigen Bereichs), wird auf dem Anzeigegerät ein Alarm angezeigt. Überprüfen Sie die Alarmmeldung, Datum/Zeit der Auslösung/Aufhebung des Alarms und weitere Alarminformationen.

WARNUNG
ÜBERWACHUNG DES SYSTEMS/PROZESSES NICHT MÖGLICH Die HMI-Anwendung sollte nicht auf die Durchführung von Korrekturmaßnahmen für kritische Alarme konzipiert werden. Überwachen Sie kritische Alarme am für Korrekturmaßnahmen verantwortlichen externen Gerät. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerwiegenden Verletzungen oder Geräteschäden führen.