# Verwenden von Web-Funktionseinstellungen

Exportieren oder regenerieren Sie das SSL-Zertifikat.

Hinweis:

- Die Einstellungen sind nicht sichtbar, wenn die Target01-Eigenschaft [Web-Funktionseinstellungen] - [Verschlüsselte Kommunikation] in der Bildschirmbearbeitungs-Software deaktiviert ist.
- Informationen zu Modellen, die HTTPS/ WSS unterstützen, erhalten Sie unter:
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### So exportieren Sie das SSL-Zertifikat:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [[Web Function Setting]] die Auslassungspunkte [...], um das SSL-Zertifikat anzuzeigen.
3. Berühren Sie rechts neben dem Feld [[Web Function Certificate]] die Auslassungspunkte [...], um die Gültigkeit des Zertifikats zu überprüfen, und berühren Sie dann [Export].
4. Das Zertifikat wird an den Speicherort exportiert, der unter [Zertifikat exportieren] - [Datenspeicherung] und [Ordnername] in der Bildschirmbearbeitungs-Software angegeben ist. Die exportierte Zertifikatsdatei trägt den Namen „BLUEWebFunction.crt“ und liegt im PEM-Format vor.

### So generieren Sie das SSL-Zertifikat:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [[Web Function Setting]] die Auslassungspunkte [...], um das SSL-Zertifikat anzuzeigen.
3. Tippen Sie rechts neben dem Feld [Web Function Certificate] auf die Ellipse [...].
4. Tippen Sie unter [Allow Certificate Regeneration]auf [Enable].
5. Tippen Sie unter [Regenerate Certificate]auf [Generate and Reboot] , um das Zertifikat neu zu generieren und die Laufzeit neu zu starten.