# Infos zur Bildanzeige

Verwenden Sie eine Bildanzeige, um Bilder anzuzeigen und zu ändern.

## Bilddateiformat

Im Anzeigerät wird nur das Format .png unterstützt.

Wenn Sie in der Bildschirmbearbeitungs-Software andere Bilddateiformate (.jpg, .bmp und .gif) in den internen Speicher des Anzeigegeräts importieren, wird die entsprechende Bilddatei im Anzeigegerät automatisch in das Format .png umgewandelt.

Wenn Sie in der Bildschirmbearbeitungs-Software andere Bildformate im externen Speicher speichern und manuell eine Verbindung zum Anzeigegerät herstellen, wird die Bilddatei am Anzeigegerät nicht in das Format .png konvertiert.

## Speicherot Bilddatei

### Bei Verwendung interner Speicher

Wählen Sie in [Speichern in] die Option [Internal].

Geben Sie im Feld [Datenordner in PC] den Pfad zu den Bilddateien auf Ihrem Computer ein, die Sie anzeigen möchten. Wenn die Projektdatei übertragen wird, werden die Bilddateien im Pfad [Datenordner in PC] in den Pfad [Zielordner] im internen Speicher des Anzeigegeräts übertragen.

Hinweis:

- Bei Verwendung eines internen Speiuchers können keine Bilddateien ersetzt oder hinzugefügt werden.

- In der Simulation bezieht sich das Objekt Bildanzeige auf die Bilddatei in [Datenordner in PC].

- Wenn dasselbe Bild im Zielordner vorhanden ist, wird die Datei überschrieben.

### Bei Verwendung von [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium]

Wählen Sie unter [Speichern in] die Option [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium].

Speichern Sie die Bilddateien am im [Zielordner] angegebenen Speicherort.

#### Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT

Bilddateien in den Pfaden [Zielordner] und [Zielordner (SD-Karte)] oder [Zielorder (USB-Speichermedium)] speichern.

[Zielordner (SD-Karte)] und [Zielorder (USB-Speichermedium)] befinden sich in der [Systemarchitektur] ➞ [Target01] ➞ Registerkarte [Funktion] ➞ Unterregisterkarte [Optionen] ➞ [Grundeinstellungen].

### Bei Verwendung von [Lokaler Speicher]

Wählen Sie unter [Speichern in] die Option [Lokaler Speicher].

Speichern Sie die Bilddateien am im [Zielordner] angegebenen Speicherort.

Hinweis:

- Die Option [Lokaler Speicher] ist nur für die ST6000-Serie, ST6000 2nd Gen-Serie, oder die STM6000-Serie verfügbar.

- Verwenden Sie die Funktion [Dateiverwaltung], um Bilddateien in den lokalen Speicher zu kopieren.
  Dateiverwaltung

## Bildreihenfolge anzeigen

Die Reihenfolge der im Objekt Bildanzeige angezeigten Bilder richtet sich nach dem ersten Buchstaben der einzelnen Dateinamen.

Entspricht der Buchstabe eines Bilddateinamens dem ersten Buchstaben eines anderen Bilddateinamens, dann ist der nächste Buchstabe im Namen für die Reihenfolge ausschlaggebend.

### Beispiel

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png usw.

## Bilddatei aktualisieren

Auch wenn Sie die Bilddatei im Zielordner [Speichern in] des Bildanzeigeobjekts aktualisieren, wird das im Bildanzeigeobjekt angezeigte Bild nicht aktualisiert. Um das angezeigte Bild zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor, um die Bilddatei aus dem Zielordner neu zu laden.

- Ändern Sie den Bildschirm/Inhalt, auf dem das Objekt Bildanzeige angezeigt wird, z. B. durch Umschalten des Bildschirms oder des Inhalts.
- Führen Sie den USB-Speicher oder die SD-Karte ein, auf die das Objekt Bildanzeige verweist.
- Führen Sie den Befehl [Update] zur Bildanzeige aus.