# Übertragen eines Projekts per USB-Kabel

Sie können die Projektdateien über das USB-Kabel vom PC in das Anzeigegerät übertragen.

Wichtige Hinweise:

- Schalten Sie den PC bzw. das Anzeigegerät während des Übertragungsvorgangs von (PC auf Anzeigegerät) nicht aus und trennen Sie das Verbindungskabel nicht. Das kann beim Start des Anzeigegeräts einen Fehler verursachen.

- Um unbeabsichtigten oder nicht autorisierten Zugriff auf die Projektdatei am Anzeigegerät zu verhindern, lässt sich Benutzerauthentifizierung für Projektdateiübertragungen aktivieren. Informationen zur Einrichtung befindet sich unter:
  Bitte beachten Sie, dass Übertragungen bei Vergessen von Namen oder Passwort nicht möglich sind.

Hinweis:

- Weitere Infos zu Modellen, die Übertragungen per USB-Kabel unterstützen, erhalten Sie unter:
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

- Die gleichzeitige Übertragung vom PC in mehrere Anzeigegeräte ist nicht möglich.

- Während der Simulation kann das Projekt nicht übertragen werden.

- Die Übertragung besonders umfangreicher Projektdateien kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Stellen Sie vor dem Übertragen sicher, dass das Anzeigegerät, zu dem Sie übertragen wollen, der gleiche Typ Anzeigegerät ist, wie in der Bildbearbeitungssoftware festgelegt wurde.

- Schließen Sie nicht mehr 2 oder mehr Kabel an den PC an.

Gehen Sie zum Übertragen eines Projekts vor wie folgt:

1. Verbinden Sie den PC und das Anzeigegerät über ein USB-Kabel.

2. Das Anzeigeeinheit einschalten.

   (Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise))

   Klicken Sie über das Programmenü auf [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].

   (Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT)

   Rechtsklicken Sie über das Programmmenü auf [BLUE Runtime] und wählen Sie [Als Administrator ausführen] aus.

   Hinweis: Falls die Auswahl von [Als Administrator ausführen] nicht möglich ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.

3. Starten Sie die Bildschirmbearbeitungssoftware auf dem PC und öffnen Sie das Projekt, das übertragen werden soll (PC zu Anzeigegerät).

4. Wählen Sie im Fenster "Projekteigenschaften" die Option [Systemarchitektur] und klicken Sie auf [Target01].

5. Im Fenster "Eigenschaften" auf Registerkarte [Funktion] ➞ Registerkarte [Basis] klicken und quittieren Sie, dass als [Typ] unter [Übertragungsmethode] die Option [USB-Kabel] eingerichtet wurde.

6. Über [Sicherheitseinstellung] die Option [Aktivieren] auswählen und im Feld [Sicherheitsstufe] die zur Ausführung der Übertragung erforderliche Sicherheitstufe einstellen.

Hinweis:

- Wenn unter [Sicherheitseinstellung] die Option [Deaktivieren] ausgewählt ist, erfolgt die Übertragung der Projektdatei ohne Benutzerauthentifizierung.
- Wurde im Eigenschaftenfenster [Einstellungen] die Option [Aktivieren] nicht ausgewählt, wird die Projektdatei ohne Authentifizierung übertragen.
  (Zum Öffnen des Eigenschaftenfensters [Einstellungen] wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Sicherheit], und klicken Sie auf [Einstellungen].)
- Ist für die [Sicherheitsstufe] keine Benutzergruppe oder kein Benutzer festgelegt, kann die Projektdatei nicht übertragen werden. Informationen zur Erstellung von Benutzergruppen oder Benutzern finden sich unter:
  Vorgehensweise zur Konzeption (Sicherheit)

7. Klicken Sie in der Symbolleiste der Anwendung auf das Symbol .

   Hinweis: Falls das Produkt nicht lizenziert ist, wird das Symbol in ausgegraut dargestellt, und das Projekt kann nicht übertragen werden.

8. Im Dialogfeld Download-Manager wird der jeweilige Status angezeigt.
   Es erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe eines [Benutzername] und eines [Passwort]. Hier den Benutyernamen und das Passwort für einen die erforderliche Sicherheitsstufe erfüllenden Benutzter eingeben und auf [OK] klicken.

   Hinweis:

   - Vor der Anzeige des Dialogfelds Download-Manager, erscheint ein Dialogfeld, das die Validierung und den Dateigenerierungsfortschritt anzeigt. Außerdem kann es je nach Projektgröße einen Moment dauern, bis das Dialogfeld Download-Manager angezeigt wird.
   - Im Dialogfeld Download-Manager werden die Optionen Beibehalten und Überschreiben/Löschen von Laufzeitdaten entsprechend den Einstellungen für Benutzerinformationen, Ethernet-Einstellungen, Lokaler Speicher, Alarm, Protokollieren und Betriebsprotokolle angezeigt.
     Weitere Informationen erhalten Sie unter:
     Laufzeitdaten nach Übertragung beibehalten

9. Schließen Sie das Dialogfeld Download-Manager nach Abschluss des Übertragungsvorgangs wieder.

Nach dem erfolgreichen Übertragen des Projekts wird das Anzeigegerät neu gestartet und das übertragene Projekt ausgeführt.

Hinweis: Bei Übertragung auf ein Gerät der GP-4100-Serie mit Systemversion 3.0 oder darunter, ist es möglich, dass das Gerät der GP-4100-Serie nach einer Meldungsanzeige über die erfolgte Übertragung selbst nach Verstreichen mehrerer Minuten nicht neugestartet wird.

Wenn der Übertragungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie das Gerät der GP-4100-Serie neustarten, indem Sie das Netzkabel ziehen und wieder einstecken.