# Ein- und Ausschalten der Gerätekommunikation

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Öffnen Sie die Seite Treiber.
3. Tippen Sie rechts neben dem Feld [Scan Off Control] auf die Ellipse [...], um die Abtast-Aus-Steuerungsoptionen für jedes Gerät anzuzeigen.
4. Tippen Sie zur (Geräte-) Einstellung auf [Enable].ScanOffControl (= 1) zum Ausschalten der Abtastung von Geräten.
   Berühren Sie zum (Geräte-)-Reset auf [Disable].ScanOffControl (= 0) zum Einschalten der Abtastung von Geräten.
   Informationen zu Quelleigenschaften erhalten Sie unter:
   Gerät

Hinweis: Quelleigenschaften Abtast-Aus-Steuerung(ScanOffControl, ScanOffStatus) werden von Geräten für die folgenden Treiber NICHT unterstützt:

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face von Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor