# Variablen

Eigenschaft | Beschreibung | Datentyp | Mindestwert | Maximalwert | Lesen | Schreiben
InitialValue | Festlegen des Initialwerts für die interne Variable. | BOOL, Ganzzahl, Real, Date, Time, Date And Time, Zeichenfolge | Standardwert des ausgewählten Dateityps. | Standardwert des ausgewählten Dateityps. |  | -
Min | Festlegen des Mindestwerts für die Dateneingabe in die Variable. | BOOL, Ganzzahl, Real, Date, Time, Date And Time, Zeichenfolge | Standardwert des ausgewählten Dateityps. | Standardwert des ausgewählten Dateityps. |  | -
Max | Festlegen des Höchstwerts für die Dateneingabe in die Variable. | BOOL, Ganzzahl, Real, Date, Time, Date And Time, Zeichenfolge | Standardwert des ausgewählten Dateityps. | Standardwert des ausgewählten Dateityps. |  | -
Value | Speichert den Variablenwert. | BOOL, Ganzzahl, Real, Date, Time, Date And Time, Zeichenfolge | Standardwert des ausgewählten Dateityps. | Standardwert des ausgewählten Dateityps. |  |
Quality Hinweis: Diese Eigenschaft ist nicht für lokale Variablen verfügbar. | Zeigt den Scan-Status der ausgewählten Variable an.
Wert | Beschreibung
0, 4 | Zugriff auf Geräteadresse und Geräteadresswert ist normal.
1, 3, 5, 7 | Zugriff auf Geräteadresse nicht möglich.
6 | Nach dem Start des Anzeigegeräts und dem Zugriff auf die Geräteadresse befindet sich das Anzeigegerät in einem Wartezustand, bis der Wert der Geräteadresse verfügbar wird.
8, 12 | Geräteadresswert ist ungültig.
9, 13, 15 | Zugriff auf Geräteadresse ist nicht möglich. Der Geräteadresswert kann auch ungültig sein.
2, 10, 11, 14 | Nicht in Verwendung
| BYTE | 0 | 15 |  | -