# Verwendung von Verriegelung zur Vermeidung von Betriebsfehlern

Die Berührungsaktion wird nur ausgeführt, wenn die angegebene Bool-Variable in der Verriegelungsadresse die Bedingung "Berührung aktivieren" erfüllt.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Initialwert]
Var1 | [DINT] | beliebig | beliebig
Verriegelung | [BOOL] | [Internal] |

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm verschieben.

#### Eigenschaften Objekt numerische Anzeige (Name: NumericDisplay1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Aktueller Wert] | [Variable] [Name]: Var1
[Eingabemodus aktivieren] |
[Detail] | [Verriegelung] | [Variable] [Name]: Verriegelung

#### Eigenschaften Objekt Umschalttaste (Name: ToggleSwitch1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Aktueller Wert] | [Variable] [Name]: Verriegelung