# Erstmalige Projektübertragung

Hide Show

1. Bei Verwendung von Power Box SP5000-Serie, SP5000X-Serie oder GP-4100-Serie
2. Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)
3. Bei Verwendung der ST6000-Serie oder STM6000-Serie (außer STM-6B00D)
4. Bei Verwendung von STM-6B00D
5. Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

## Bei Verwendung von Power Box SP5000-Serie, SP5000X-Serie oder GP-4100-Serie

Standardmäßig ist das GP-Pro EX-System installiert. Das GP-Pro EX-System wird beim Übertragen einer BLUE-Projektdatei in BLUE konvertiert.

Folgende Übertragungsmethoden werden unterstützt: Näheres zu den einzelnen Übertragungsmethoden finden Sie unter den entsprechenden Links.

Übertragen eines Projekts per USB-Kabel

Übertragen von Projekten über Ethernet

Wichtige Hinweise:

- Sobald Sie eine BLUE-Projektdatei auf ein Anzeigegerät übertragen haben, können Sie das Anzeigegerät nicht mehr zurücksetzen, um GP-Pro EX-Projektdateien auszuführen.
- Verwenden Sie für SP-5B10 und SP-5700WCD oder SP-5B10 und SP-5800WCD beim Übertragen der ersten Projektdatei über Ethernet die auf dem Bildschirm des Anzeigegeräts angezeigte IP-Adresse.
- Wenn die Laufzeitversion von GP-Pro EX 4.09.200 oder höher ist und der Verbindungsschlüssel aktiviert ist, kann die BLUE-Projektdatei nicht übertragen werden. Deaktivieren Sie im Offline-Bildschirm GP-Pro EX das Kontrollkästchen zu [Authenticate connection key when transferring], bevor Sie die BLUE-Projektdatei übertragen.

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

Die Laufzeitanwendung (BLUE Runtime) ist standardmäßig installiert.

Die Laufzeitanwendung muss vor dem Übertragen eines Projekts aktiviert sein.

So aktivieren Sie die Laufzeitanwendung:

1. Das Anzeigeeinheit einschalten.

2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung [Convert Runtime].

3. Klicken Sie im Dialogfeld [Confirmation] auf [OK].
   Nach dem Neustart wird ein vorinstallierter Konfigurationsbildschirm (Welcome Screen) angezeigt.
4. Berühren Sie die Schaltfläche [HW configuration].
5. Berühren Sie die Schaltfläche [Shutdown].
6. Starten Sie die Laufzeit mit Administratorrechten neu. Klicken Sie über das Programmenü auf [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].
7. Berühren Sie die Schaltfläche für die entsprechende Übertragungsoption.
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Projektdatei zu übertragen.
   - Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec
   - Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
   - Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
   - Übertragen von Projekten über Ethernet

## Bei Verwendung der ST6000-Serie oder STM6000-Serie (außer STM-6B00D)

Standardmäßig verfügt dieses Modell über einen vorinstallierten Konfigurationsbildschirm (Welcome Screen) für Projektdateiübertragungen und Netzwerkverbindungen.

Nach dem Einschalten wird der Welcome Screen angezeigt.

Berühren Sie die Schaltfläche für die entsprechende Übertragungsoption.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Projektdatei zu übertragen.

- Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec
- Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
- Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
- Übertragen von Projekten über Ethernet

## Bei Verwendung von STM-6B00D

Standardmäßig verfügt dieses Modell über einen vorinstallierten Konfigurationsbildschirm (Welcome Screen) für Projektdateiübertragungen und Netzwerkverbindungen, Sie können den Welcome Screen jedoch nicht verwenden, da dieses Modell kein Anzeigemodul besitzt.

### Werkseinstellungen

Verwenden Sie die folgenden werkseitigen Standardeinstellungen, um eine Projektdatei zu übertragen.

Einstellung | Einstellwert
Pro-face Connect | Aktivieren
Web Viewer | Aktiviert
Ethernet Download | Aktivieren
Ethernet 1 | IP Address | 192.168.219.81
Subnet Mask | 255.255.255.252
Ethernet 2 | IP Address | 192.168.220.81
Subnet Mask | 255.255.255.252

### Unterstützte Übertragungsoptionen

Beim Übertragen eines Projekts auf dieses Modell werden die folgenden Übertragungsmethoden unterstützt.

- Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
- Übertragen von Projekten über Ethernet
- Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem

#### Übertragen eines Projekts per USB-Kabel

Näheres zu dieser Übertragungsmethode finden Sie unter folgendem Link:

Übertragen eines Projekts per USB-Kabel

#### Übertragen von Projekten über Ethernet

Wenn Sie den PC und dieses Modell über ein Ethernet-Kabel verbinden, ändern Sie die IP-Adressen auf dem PC wie folgt.

Auf dieser Modellseite verwendeter Ethernet-Anschluss | IP-Adresse PC
Port Ethernet 1 | 192.168.219.82
Port Ethernet 2 | 192.168.220.82

Näheres zu dieser Übertragungsmethode finden Sie unter folgendem Link:

Übertragen von Projekten über Ethernet

Wichtige Hinweise:

- Um eine Projektdatei ohne Bildschirm zu übertragen, ist [Ethernet Download] standardmäßig aktiviert. Wir empfehlen, [Ethernet Download] für den normalen Betrieb zu deaktivieren. [Ethernet Download] wird in einem übertragenen Projekt durch die Einstellung [Ethernet-Übertragung immer ermöglichen] überschrieben. Standardmäßig ist [Ethernet-Übertragung immer ermöglichen] deaktiviert. Sobald [Ethernet Download] überschrieben und deaktiviert wurde, wird die Web Viewer-Anwendung für Bildschirmoperationen benötigt, wenn ein Projekt über Ethernet übertragen wird.
- Wenn Sie ein Projekt über Ethernet übertragen, verbinden Sie dieses Modell und den PC in einer Eins-zu-Eins-Verbindung.

#### Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem

Beim Übertragen eines Projekts per Dateisystem muss ein Welcome Screen verwendet werden.

Sie können den Welcome Screen von einem Web Viewer-Client aus bedienen. Weitere Informationen zu Web Viewer finden Sie unter:

Übersicht und Arbeitsschritte Entwicklung BLUE Web Viewer

Wichtige Hinweise:

- Um den Welcome Screen von einem Web Viewer-Client aus zu bedienen, ist der Web Viewer [Sicherheitseinstellung] standardmäßig deaktiviert. Wir empfehlen, [Sicherheitseinstellung] im normalen Betrieb zu aktivieren. [Sicherheitseinstellung] wird durch die Einstellung in einem übertragenen Projekt überschrieben. Standardmäßig ist [Sicherheitseinstellung] aktiviert.
- Der Welcome Screen muss eine Eins-zu-Eins-Verbindung zwischen diesem Modell und dem Web Viewer-Client sein.

Wenn Sie von einem Client aus eine Verbindung herstellen, geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein.

Ethernet-Port | URL
Ethernet 1 | http://192.168.219.81:8082/webviewer/index.html
Ethernet 2 | http://192.168.220.81:8082/webviewer/index.html

Näheres zu dieser Übertragungsmethode finden Sie unter folgendem Link:

Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem

## Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

Die Laufzeitanwendung (BLUE Runtime) muss vor der Übertragung eines Projekts installiert werden. Informationen zur Installation erhalten Sie unter:

Einstellungen Laufzeitanwendung

Nach der Installation starten Sie die Laufzeitanwendung mit Administratorrechten.

1. Rechtsklicken Sie über das Programmmenü auf [BLUE Runtime] und wählen Sie [Als Administrator ausführen] aus.

   Hinweis: Falls die Auswahl von [Als Administrator ausführen] nicht möglich ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.

2. Berühren Sie die Schaltfläche für die entsprechende Übertragungsoption.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Projektdatei zu übertragen.
   - Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec
   - Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
   - Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
   - Übertragen von Projekten über Ethernet

### Manuelle Einstellung von Kommunikationsberechtigungen

Konfigurieren Sie vor der Übertragung eines Projekts per Ethernet die Kommunikationsberechtigungs-Einstellungen.

1. Wählen Sie im Windows-Fenster [Systemsteuerung] die Option [System und Sicherheit] → [App über Windows-Firewall zulassen].
2. Klicken Sie auf [Einstellungen ändern] → [Andere App zulassen].
3. Klicken Sie auf [Durchsuchen], und wählen Sie die folgende exe-Datei aus. Nachdem Sie die exe-Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf [Hinzufügen], und die exe-Datei wird zur Liste [Zulässige Apps und Funktionen] hinzugefügt. Führen Sie diesen Vorgang einzeln aus.
   (Installationsverzeichnis der Laufzeitanwendung)\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe
   (Installationsverzeichnis der Laufzeitanwendung)\BLUE Runtime\Bin\ITargetManager.exe
4. Legen Sie für jede hinzugefügte exe-Datei ihr Netzwerkprofil fest, indem Sie die Kontrollkästchen Privat/Öffentlich/Domäne aktivieren bzw. deaktivieren.

5. Klicken Sie auf [OK].