# Konfigurieren der OPC UA-Server-Einstellungen

Sie können die OPC UA-Servereinstellungen anzeigen und bearbeiten.

Hinweis: Informationen zu Modellen, die OPC UA-Server unterstützen, erhalten Sie unter:

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### So legen Sie die OPC UA-Servereinstellungen fest:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [OPC UA Server] die Auslassungspunkte [...], um den konfigurierten OPC UA-Server anzuzeigen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und tippen Sie auf [Save and Reboot].

Hinweis:

- Die folgenden Eigenschaften können auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration nicht aktualisiert werden.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- Informationen zu den OPC UA-Verbindungseigenschaften erhalten Sie unter:
  Eigenschaften (Target01)

### So generieren Sie das OPC UA-Zertifikat:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [OPC UA Server] die Auslassungspunkte [...], um den konfigurierten OPC UA-Server anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Generate and Reboot], um das Zertifikat zu generieren und das Anzeigegerät neu zu starten.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 und berühren Sie die Schaltfläche [Export] , um das Zertifikat an den in den Feldern [Certificate: Save In] und [Certificate: Destination Folder] angegebenen Ort zu exportieren.

Hinweis: Sobald das Zertifikat neu generiert wird, werden zuvor exportierte OPC UA-Serverzertifikate ungültig.