# Eigenschaften (Protokollierungsgruppe)

[Max. Datensatz] 'DataLogging.(Name Protokollierungsgruppe).MaxRecord'
Legen Sie fest, wie viele Protokolldaten gespeichert werden sollen. Wenn Protokolldaten den festgelegten Wert überschreiten, wird der im Feld [Operation, wenn [Speichern in] voll ist] angegebene Prozess ausgeführt. Einstellungen Wertebereich: 0 - 2147483647
Hinweis: Die Größe der Protokolldaten, die Sie speichern können, hängt von der Kapazität des Speicherorts ab. Informationen zur Größe von Protokolldaten finden Sie unter: Berechnen der Größe der zu speichernden Daten Eine Anleitung für den Wert von [Max. Datensatz] finden Sie unter: Bedingungen für die Datenerfassung Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. DataLogging.(Name Protokollierungsgruppe).MaxRecord Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Bedingungstyp]
Wählen Sie die Bedingung für die Erfassung von Protokolldaten aus: - [Wertänderung]: Protokolldaten werden erfasst, wenn sich der Variablenwert ändert. - [Periodisch]: Protokolldaten werden in regelmäßigen Abständen erfasst. - [Skript]: Protokolldaten werden erfasst, wenn die Operation [Datenprotokollierung] ausgeführt wird.
Hinweis: Informationen zu [Datenprotokollierung] erhalten Sie unter: Datenprotokollierung

Bei Auswahl von [Wertänderung] in [Bedingungstyp]Bei Auswahl von [Wertänderung] in [Bedingungstyp]

[Ausführungsbedingung]
Wählen Sie die Bedingung für die Ausführung der Erfassung von Protokolldaten aus: - [EIN]: Protokolldaten werden erfasst, wenn der Wert der als [Auslösevariable] festgelegte BOOL-Variable eingeschaltet wird. - [AUS]: Protokolldaten werden erfasst, wenn der Wert der als [Auslösevariable] festgelegten BOOL-Variable ausgeschaltet wird. - [Bei Änderung]: Protokolldaten werden erfasst, wenn sich der Wert der als [Auslösevariable] festgelegten Variablen ändert.

[Auslösevariable]
Legen Sie die Variable fest, die die Erfassung von Protokolldaten steuert. Klicken Sie auf die Eigenschaftsmarkierung und wählen Sie [Variable].
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

Bei Auswahl von [Periodisch] in [Bedingungstyp]Bei Auswahl von [Periodisch] in [Bedingungstyp]

[Frequenz]
Legen Sie die Häufigkeit der Erfassung von Protokolldaten fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Einheiten]
Wählen Sie die Einheit für die Häufigkeit der Erfassung von Protokolldaten aus. -[Sek] -[Min] -[Stunden] -[100ms]

[Verriegelung]
Legen Sie eine BOOL-Variable fest, die die Erfassung von Protokolldaten anhält. Wenn der Variablenwert eingeschaltet ist, werden keine Protokolldaten mehr erfasst. Klicken Sie auf die Eigenschaftsmarkierung und wählen Sie [Variable].
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Daten exportieren]

[Aktivieren]
Protokolldaten auf dem Anzeigegerät werden in einer Datei gespeichert.
Hinweis: Informationen zum Exportieren und Importieren erhalten Sie unter: Exportieren und Importieren von Protokolleinstellungen und Protokolldaten

[Datenspeicherung]
Wählen Sie nachfolgend den Speicherort für die Exportdatei aus. -[Lokaler Speicher] -[SD-Karte] -[USB-Speichermedium]
Hinweis: Der Speicher, der für [Datenspeicherung] ausgewählt werden kann, hängt vom Modell des Anzeigegeräts ab. Bei Verwendung der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC Serie oder eines PC/AT wird die Exportdatei NICHT auf der SD-Karte oder dem USB-Speichermedium gespeichert, die bzw. der in das Anzeigegerät eingesteckt ist, wenn Sie einfach [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium] auswählen. Um die Exportdatei auf SD-Karte oder USB-Speicher zu speichern, geben Sie den Zielordner in der Eigenschaft [Zielordner (SD-Karte)] oder [Zielorder (USB-Speichermedium)] der Plattform an. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Funktion] > Registerkarte [Optionen] > [Grundeinstellungen] Eigenschaften (Target01)

[Datum/Uhrzeit anhängen]
Fügen Sie am Ende des Namens der exportierten Datei das Datum und die Uhrzeit des Exports hinzu. Beispiel: Wenn der Export am 31.10.2016 um 22:43:45 erfolgt, wird die exportierte Datei unter „\20161031PM104345.TXT“ gespeichert.
Hinweis: Hinweis: Die Datums- und Uhrzeitformate hängen von den Einstellungen unter [Datumsformat] und [Uhrzeitformat] ab. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Funktion] > Registerkarte [Optionen] > [Exportieren] Weitere Informationen erhalten Sie unter: [Datumsformat] [Uhrzeitformat] Bei Deaktivierung des Kontrollkästchens zu [Datum/Uhrzeit anhängen] wird, wenn bereits eine Datei mit dem Exportdateinamen vorhanden ist, die bestehende Exportdatei mit der neuen überschrieben.

[Änderung erkennen]
Erkennt Änderungen an einer Exportdatei. Verwenden Sie das Export File Validation Tool zur Feststellung von Änderungen.
Wenn die Option [Änderung erkennen] aktiviert ist, wird eine alphanumerische Zeichenfolge in der ersten Zeile der exportierten Datei angefügt. Diese Zeichenfolge wird vom Export Validation Tool verwendet, um Änderungen an den Dateidaten zu erkennen. Bei Verwendung des Export Validation Tools darf diese Zeichenfolge nicht gelöscht oder bearbeitet werden. Weitere Informationen zum Export Validation Tool erhalten Sie unter: Überprüfen auf Änderungen in einer Exportdatei

[Ordnername] '(Name Protokollierungsgruppe).ExportData.FolderName'
Legen Sie den Namen des Ordners fest. (Beispiel: \Protokoll) Es können maximal 256 Zeichen (ohne die folgenden Symbole) für den Ordnernamen verwendet werden. : ; | , * ? " < > /
Hinweis: Um in der IPC-Serie eine bestimmte Sprache für Ordner- und Dateinamen zu verwenden, richten Sie diese unter [Systemsteuerung] > [Systemgebietsschema ändern] ein. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Name Protokollierungsgruppe).ExportData.FolderName Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Dateiname] '(Name Protokollierungsgruppe).ExportData.OutputFileName'
Legen Sie den Namen der exportierten Dateifest. (Beispiel: \Protokolldaten) Sie können maximal 256 Zeichen (ohne die folgenden Symbole) für den Dateinamen verwenden. : ; | , * ? " \ /
Hinweis: Um in der IPC-Serie eine bestimmte Sprache für Ordner- und Dateinamen zu verwenden, richten Sie diese unter [Systemsteuerung] > [Systemgebietsschema ändern] ein. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Name Protokollierungsgruppe).ExportData.OutputFileName Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Exportstatus]

[Aktivieren]
Sie können den Speicherstatus oder den Fehlerstatus der Exportdatei in einer Variable speichern.

[Status speichern] '(Name Protokollierungsgruppe).ExportStatus.SaveStatus'
Legen Sie eine Ganzzahlvariable fest, um den Start- und Abschlussstatus des Exportvorgangs zu speichern. Wählen Sie in der Eigenschaftsmarkierung [Variablen] aus.
Beim Export wird Folgendes im Speicherstatus gespeichert: (1) Exportvorgangs-Bit (2) Fertigstellungs-Bit Zeitdiagramm für den Speicherstatus: A: Benutzer startet Export B: Export abgeschlossen C: Benutzer löscht Werte in Variablen Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Name Protokollierungsgruppe).ExportStatus.SaveStatus Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Fehlerstatus] '(Name Protokollierungsgruppe).ExportStatus.ErrorStatus'
Legen Sie eine Ganzzahlvariable zur Speicherung des Resultats des Exportvorgangs fest. Wählen Sie in der Eigenschaftsmarkierung [Variablen] aus.
Wenn das Endbit (Bitposition: 1) der im Feld [Status speichern] angegebenen Variable eingeschaltet ist, werden im Fehlerstatus die folgenden Ergebnisse angezeigt. 0: Die Daten wurden erfolgreich exportiert. 1: Kein externes Speichermedium. 3: Nicht genügend Speicherplatz verfügbar. 4: Fehler beim Öffnen/Schreiben in eine Datei. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Name Protokollierungsgruppe).ExportStatus.ErrorStatus Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung