# Variablen duplizieren

Beim Entwerfen Ihres Projekts sind möglicherweise mehrere Kopien ähnlicher Variablen erwünscht. Mit [Duplizieren] lassen sich mehrere Kopien einer Variable erstellen.

Hinweis: Feldelemente, Strukturelemente und Symbol-Link-Variablen können nicht dupliziert werden.

1. Im Fenster [Projekt-Explorer] die Option [Variablen] auswählen → [Alle Variablen], um alle Variablen im Objekt anzuzeigen.
   Hinweis: Wechseln Sie beim Duplizieren lokaler Variablen zum entsprechenden Bildschirm oder Inhalt, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option [Variablen], um die lokalen Variablen anzuzeigen.
2. Die zu duplizierende Variable auswählen.
3. Auf der Symbolleiste auf das Symbol Duplizieren klicken, um das Dialogfeld [Duplizieren] zu öffnen.
4. Die [Einstellungen duplizieren] einrichten, und auf [Weiter] klicken.

   Eigenschaft | Beschreibung
   [Anzahl Duplikate] | Angabe der Anzahl (1...500) von duplizierten Variablen, die erstellt werden sollen.

5. [Kopieren#1-Geräteadresse / Inkrementierung] einrichten und auf [Weiter] klicken. In einer Tabelle werden die Einstellungen für [Adress-/Quelleigenschaft] in der zu duplizierenden Variable aufgelistet.
   Hinweis:
   - Wenn die Geräteadresse ein Zeichenfolgenwert ist, z. B. ein Symbolname, wird dieselbe Geräteadresse in duplizierten Variablen verwendet.
   - Beispieleinstellungen zu [Kopieren#1-Geräteadresse / Inkrementierung] in der Tabelle befinden sich unter:
     Beispieleinstellungen zu "Adresse inkrementieren"
   - Die Einstellung "Adresse inkrementieren" ist für die Duplizierung lokaler Variablen nicht verfügbar.
   - Im Dialogfeld [Duplizieren] können Sie entweder auf [Zurück] klicken, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen, oder auf [Zurück zum Anfang], um zum ursprünglichen Dialogfeld zurückzukehren.

## Beispieleinstellungen zu "Adresse inkrementieren"

Variablenname | Quelltyp | Adress-/Quelleigenschaft | Kopieren#1-Geräteadresse / Inkrementierung | Copy#1 | Copy#2
Var1.Value | Intern | Var2.Value | Var+5.Value | Var 7.Value | Var 12.Value
Var100.Value | Schneider Modbus | 40001 | 40003 | 4000 3 | 4000 5

Hinweis:

Wenn mit dem Befehl [Duplizieren] neue Variablen erstellt werden müssen, werden die Einstellungen für die Geräteadresse in der Anzeige aufgelistet, die auf die Einstellungen für das Inkrementieren der Adresse folgt. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Duplizieren von Geräteadressen